保定市徐水区纬四路、经十五街、

经十七街项目建设重大行政决策

（草案）解读

为方便社会公众全面了解有关内容，现对《保定市徐水区纬四路、经十五街、经十七街项目建设重大行政决策（草案）》作如下解读。

一、项目建设背景

保定市徐水区通过制度创新与发展方式转变，坚持城乡一体化理念，推动市域空间适度集聚，可持续发展，保障居

民生活的改善、社会文化的繁荣与城市地位的提升。

 徐水区隶属于保定市管辖，徐水区常住人口604275人。新的发展时期，徐水区应把握发展大势，以坚持人民至上为统领，以融入京津冀、联动雄安新区和推进城市转型、品质提升为抓手，加快建设品质为先、宜居宜业的品质生活片区。

随着徐水区社会经济及城市规模的发展，周围小区居民的出行要求的需要，纬四路（经十五街-经十七街）、经十五街

（纬四路-华龙路）、经十七街（纬四路-华龙路）的建设具有重大意义。

本项目的建设将改善和提升周围出行环境。项目的建设将保证道路的耐久性，提高道路两侧人行道的通行能力及景观效果，方便周边小区出行，促进经济发展，将大大提高居民的生活质量，为市区带来巨大的社会效益、经济效益和环境效益，加快城市建设人性化、舒适化的步伐。

二、项目建设内容

项目名称：本项目为保定市徐水区纬四路、经十五街、经十七街建设项目。

工程范围：本次道路建设项目主要涉及世纪金源·梧桐新天小区及周边企业，住户2902户，人口9287人，周围企业10家。

项目建设规模和建设内容：

道路工程：

纬四路（经十五街-经十七街）道路西起规划经十五街，东至规划经十七街，新建道路长度400.697m，道路等级为城市次干路，设计速度为40km/h，道路红线宽度为30m，道路横断面形式为5m人行道+20m车行道+5m人行道的单幅路形式。

经十五街（华龙路-纬四路）道路南起现状华龙路，北至规划纬四路，新建道路长度379.119m，道路等级为城市次干路，设计速度为40km/h，道路红线宽度为30m，道路横断面形式为5m人行道+20m车行道+5m人行道的单幅路形式。

经十七街（华龙路-纬四路）道路南起现状华龙路，北至规划纬四路，新建道路长度398.619m，道路等级为城市支路，设计速度为20km/h，道路红线宽度为15m，道路横断面形式为3.5m人行道+8m车行道+3.5m人行道的单幅路形式。

排水工程：道路雨水、污水管线设计。

照明工程：

（1）工程范围内道路功能性照明设计。

（2）照明工程范围内的供配电设计。

（3）照明用电电缆敷设设计。

（4）本工程电源设计以道路照明所需的箱式变电站高压柜的l0kV进线电缆终端头为分界点,终端头以下部分属本工程设计范围。

电力工程：电力管线采用电力排管敷设方式，MPP管，并使用配套管枕。电力排管在人行道下覆土深度≥0.7米，电缆排管过街管顶距道路路面≥1.0m。

通信工程：道路预留通信管线。

绿化工程：绿化工程主要为道路两侧人行道行道树设计。

三、项目具体实施

总投资为2994.79万元。资金筹措参照徐水区市政项目建设为采用政府财政拨款项目。

1、2021年3月8日，我区召开城乡规划第二次全体会议，并制定了《保定市徐水区城乡规划委员会2021年第二次全体会议纪要》。会议原则同意启动保定市徐水区纬四路、经十五街、经十七街建设项目决策程序，由保定市徐水区城市管理综合行政执法局作为承办单位。

2、保定市徐水区发展和改革局拟对建设项目项目建议书及可行性研究报告批复意见。

依据由保定精艺测绘有限公司出具的保定市徐水区纬四路、经十五街、经十七街建设项目勘测定界图(2022T75号)。经在徐水区土地利用总体规划图(2010-2020年)上套核，项目总占地30819.85平方米，全部为允许建设区，符合徐水区土地利用总体规划。

3、目前道路建设的现状。

纬四路（经十五街-经十七街）和经十五街（纬四路-华龙路）现状为荒地，无现状道路。

经十七街（纬四路-华龙路）现状有局部施工使用的水泥混土道路，其余为荒地。

纬四路与经十七街交口现状有砂石路连接，因此本次项目不包含沙石路范围。

本次设计三条道路均为新建道路，无现状管线。

 保定市徐水区城市管理综合行政执法局

 2022年6月13日