徐审环表字〔2023〕8 号

保定市徐水区行政审批局

 关于保定市拓宽包装装璜材料有限公司技改项目环境影响报告表的批复

保定市拓宽包装装璜材料有限公司 ：

你单位所报《保定市拓宽包装装璜材料有限公司技改项目环境影响报告表》收悉，根据《保定市拓宽包装装璜材料有限公司技改项目环境影响报告表可行性技术评估报告》环境影响评价结论，污染防治措施可行，经研究批复如下：

1. 技改项目位于河北省保定市徐水区高林村镇白塔铺村（107国道东侧），在保定市拓宽包装装璜材料有限公司现有厂区内进行技改，不新增占地。厂址边界东侧为耕地，南侧是粮食收购站和村道，村道南侧为耕地和老袁玻璃店；西侧隔107国道为保定市合鑫二手车交易市场，北侧为空压机制造公司和保定永峰精密机械制造有限公司。最近的环境敏感点为东南侧145m的白塔铺村。依据《保定市自然资源和规划局徐水区分局关于对保定市拓宽包装装璜材料有限公司拟占地的规划意见》，为允许建设用地，符合徐水区土地利用总体规划。保定市徐水区工业和信息化局于2022年9月6日出具了《企业投资项目备案信息》，编号：徐工信备字【2022】40号。
2. 技改项目总投资95万元，其中环保投资8万元，环保投资占比8.42%。技改主要内容：①塑料包装容器品种增加塑料瓶、麻酱瓶；②因产品规格及重量的不同，生产设备淘汰SCJ-75K中空吹塑成型机2台，增加PET850-V6塑料注射成型机（瓶坯）1台、BJ160-S6塑料注射成型机（瓶盖）1台、CY-Ⅱ-5L-1000A全自动吹瓶机1台、CY-Ⅰ-1.5L-1800全自动吹瓶机1台、DY1200A半自动吹瓶机1台、DY-25L-B半自动吹瓶机2台、DY-1200-A半自动吹瓶机1台；③原材料塑料品种在聚乙烯PE、色母料基础上增加PET（聚对苯二甲酸类塑料），塑料年用量减少；④新安装吹塑和注塑设备配备废气治理措施。技改项目完成后，年产塑料包装容器2261.5万个，具体产品规格数量详见报告表。原辅材料及能源消耗：聚乙烯颗粒 2296.1t/a、色母料 0.3t/a、PET颗粒 120t/a、PET瓶坯 270.3t/a、包装袋 170万个/a、液压油 0.04t/a。新鲜水年用量为450m³/a，由白塔铺村供水管网提供；年用电量为24万KW·h/a，由当地供电电网供给；压缩空气 1750万m³/a;技改项目生产车间冬季不供暖，办公室采暖使用电暖气。

三、在落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施的前提下，项目建设从环境保护角度可行。同意本报告表作为项目建设和运营中环境管理的依据。

四、你单位在建设和日常管理过程中，要严格落实该报告表中的建设内容、各项污染防治、环境风险防范措施及要求，并重点做好以下工作：

1、建立日常环境管理制度、组织机构和管理台帐,项目投入运行前报保定市生态环境局徐水区分局备案。

2、施工期间要严格落实环评文件提出的污染防治措施及相关规定，有效减轻施工对环境的影响。

3、废气：

北生产车间注塑、吹塑废气,非甲烷总烃,经集气罩收集后由“1套UV光氧催化设备+活性炭吸附装置”处理;破碎废气,颗粒物,经集气罩收集后经1套布袋除尘器处理，并入注塑机废气收集管道，与注塑机废气一起经1根15m高排气筒DA001处理。废气排放应满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值。

南生产车间吹塑废气，非甲烷总烃，经集气罩收集后由“1套UV光氧催化设备+活性炭吸附装置+1根15m高排气筒DA002”处理，废气排放应满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值。

厂界无组织废气，车间封闭，颗粒物排放应满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值；非甲烷总烃排放应满足工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他行业边界大气污染物浓度限值要求，厂区内非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值。

1. 废水：

生产废水：无；

生活污水：无。

1. 噪声：

生产设备运行噪声，选用低噪声设备，采取“设备安装基础减振+厂房隔声”等措施降噪，西厂界噪声排放应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，其他厂界应满足2类标准。

1. 固废：

一般固废：下脚料、残次品破碎后回用于生产；废包装袋暂存一般固废区，定期外售；生活垃圾收集后定期由环卫部门处置。

危险废物：废活性炭、废灯管、废液压油暂存危废间，定期交资质单位处置。

五、污染物排放总量控制结论

项目完成后，医院污染物总量控制指标为：SO2  0t/a、NOx 0t/a、颗粒物 0.006t/a、VOCs 0.267t/a、COD 0t/a、NH3-N 0t/a、TN 0t/a、TP 0t/a。

1. 项目建成后应先行按照排污许可管理要求办理排污许可证，并按规定程序实施竣工环境保护验收。
2. 请保定市生态环境局徐水区分局负责项目的日常监督管理。
3. 你单位应在收到本批复起10个工作日内，将环境影响报告表及批复送保定市生态环境局徐水区分局，并按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

 保定市徐水区行政审批局

2023年09月01日

抄送：保定市生态环境局徐水区分局 保定市拓宽包装装璜材料有限公司