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[bookmark: 保定市徐水区行政审批局]保定市徐水区行政审批局
关于河北聚才机械制造有限公司年产5万台高效节能环保智能压缩机械设备项目环境影响报告表的批复
  
河北聚才机械制造有限公司：
[bookmark: _GoBack]你单位所报《年产5万台高效节能环保智能压缩机械设备项目环境影响报告表》及相关材料收悉，根据评价结论和技术评估意见，经研究，批复如下：
一、基本情况：本项目位于保定市徐水区中小企业科创园双丰大街西、园区四街东、园区一路北，厂区占地13333.20m²，为工业用地。厂区东侧隔在建园区道路为园区规划用地（现状为空地）， 南侧为在建河北佳瑞兆业电机制造有限公司，西侧为在建保定市铭臻科技有限公司，北侧为在建保定跃岭金属制品制造有限公司。
项目总投资6404万元，环保投资80万元，环保投资占总投资比例1.2%。新建项目建设4层综合性生产车间，建成后年产2万台螺杆空气压缩机、3万台压缩空气冷干机。项目主要包含机加工、焊接、折弯、粉末涂装、喷漆、组装等生产工序。
二、在落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施的前提下，项目建设从环境保护角度可行。同意本报告表作为项目建设和运营中环境管理的依据。
三、你单位在建设和日常管理过程中，要严格落实该报告表中的建设内容、各项污染防治、环境风险防范措施及要求，并重点做好以下工作：
1、建立日常环境管理制度、组织机构和管理台账,项目投入运行前报保定市生态环境局徐水区分局备案。
2、施工期间要严格落实环评文件提出的污染防治措施及相关规定，有效减轻施工对环境的影响。
3、废气：
下料、焊接、打磨颗粒物配套两套布袋除尘器，经25m高DA001、DA002排气筒排放，颗粒物同时满足《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）表2 二级标准限值及河北省地方标准《表面涂装工序大气污染物排放标准》（DB13/6187-2025）表1 金属制品业大气污染物有组织排放限值。 
烘干、固化工序废气配套活性炭吸附装置，经25m高DA003排气筒排放，SO₂、NOₓ、烟气黑度执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）新建炉窑标准，同时满足《工业炉窑大气污染综合治理方案》的通知（环大气〔2019〕56号）要求；颗粒物、非甲烷总烃执行《表面涂装工序大气污染物排放标准》（DB13/6187-2025）金属制品业限值。
 喷塑废气经设备自带粉体回收+布袋除尘处理，经25m高DA004排气筒排放，颗粒物执行《表面涂装工序大气污染物排放标准》（DB13/6187-2025）标准。
喷漆、晾干及危废间废气密闭微负压收集，采用水帘+活性炭吸附工艺，经25m高DA005排气筒排放，颗粒物、非甲烷总烃执行《表面涂装工序大气污染物排放标准》（DB13/6187-2025）金属制品业有组织排放限值。
无组织废气采取措施：①原辅材料非取用状态、转 移过程包装袋全部封闭，生 产车间封闭。②喷漆室密闭， 焊接、打磨、下料等工序废 气“集气罩+软帘”收集；③ 除尘器卸灰口采取遮挡等抑 尘措施，除尘灰不直接卸落 到地面；除尘灰采取袋装收 集、存放和运输。④厂区道 路硬化，并采取定期清扫、 洒水等措施，保持清洁。
厂区内非甲烷总烃无组织排放满足河北省地方标准《表面涂装工序大气污染物排放标准》（DB13/6187-2025）表 2 厂区内挥发性有机物无组织排放限制要求；车间口无组织颗粒物执行《工业炉窑大气污染物 排放标准（GB 9078-1996）表 3 限值。
厂界颗粒物无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 无组织排放监控浓度限值要求，同时满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表3要求； 非甲烷总烃、SO2、NOx 无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2无组织排放监控浓度限值；
4、 废水：项目冷却水、喷淋清洗水、水帘用水全部循环回用，仅定期补水，无生产废水外排；生活污水经厂区防渗化粪池预处理后，通过园区污水管网排入徐水污水处理厂统一处置。废水应排放满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准和徐水污水处理厂进水水质要求。
5、噪声：选用低噪声切割、焊接、风机设备，全部设备置于封闭车间内设备基础减振、风机进出口软连接降噪措施，厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。
6、固废： 一般固废：下脚料、焊渣、除尘灰、废包装、未沾染漆料包装、废布袋及废滤芯等暂存一般固废暂存区，定期外售。
危险废物：漆渣、槽渣、废活性炭、废过滤棉、废润滑油、废液压油、废油桶、沾染漆料内衬等暂存于危废间，定期交由有资质单位处置。
 生活垃圾统一收集，交由环卫部门清运置。
四、项目污染物排放总量控制指标为：COD 0t/a、氨氮 0t/a、总磷 0t/a、总氮 0t/a、SO2 0.023t/a、NOx 0.214t/a、VOCs 0.407t/a、颗粒物 0.414t/a。
五、项目建成后应先行按照排污许可管理要求办理排污许可证，并按规定程序实施竣工环境保护验收。
六、请保定市生态环境局徐水区分局负责项目的日常监督管理。
七、你单位应在收到本批复起10个工作日内，将环境影响报告表及批复送保定市生态环境局徐水区分局，并按规定接受各级生态环境部门的监管。
保定市徐水区行政审批局
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