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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	“生物智造”产业链研发生产基地项目

	项目代码
	2407-130697-89-01-949168

	建设单位联系人
	王永生
	联系方式
	15613233002

	建设地点
	河北省保定市徐水区文明路以北，朝阳大街以西

	地理坐标
	东经 115 度 38 分 40.440 秒，北纬 39 度 2 分 2.428 秒

	国民经济行业类别
	C2625有机肥料及微生物肥料制造
	建设项目行业

类别
	二十三、化学原料和化学制品制造业 26—45肥料制造262—其他

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	河北徐水经济开发区行政审批局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	徐经开备字[2025]012号

	总投资（万元）
	12000
	环保投资（万元）
	50

	环保投资占比（%）
	0.42%
	施工工期
	12个月

	是否开工建设
	(否

(是
	用地（用海）

面积（m2）
	20002.25m2

	专项评价设置情况
	无。

	规划情况
	无。

	规划环境影响评价情况
	无。

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无。

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析

本项目不属于国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制类和淘汰类项目，为允许类项目；本项目不在《市场准入负面清单（2025年版）》禁止许可事项范围内；
河北徐水经济开发区行政审批局已对该项目进行了备案：徐经开备字[2025]012号（见附件）。

因此，本项目符合国家和地方产业政策要求。
2、与三线一单相符性分析

根据生态环境部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（以下简称《通知》），《通知》要求切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上限和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。

“三线一单”包括生态保护红线、环境质量底线、资源利用上限和生态环境准入负面清单。

①河北省生态红线区域保护规划
根据《河北省生态保护红线》，全省生态保护红线按类型分为重点生态功能区红线、生态环境敏感脆弱区红线、禁止开发区（各类保护地）红线三大类。

根据河北省生态保护红线分布图，本项目不在生态保护红线范围内。因此，项目的建设符合《河北省生态红线区域保护规划》的要求。项目与生态保护红线关系图见附图5。

②环境质量底线

项目所在地除SO2、CO、NO2外，PM10、O3、PM2.5均不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中表1过渡阶段二级标准中规定，为不达标区；该项目位于河北省保定市徐水区文明路以北，朝阳大街以西，属于声环境3类声环境功能区，设备噪声采取相应措施后，周边声环境满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类区标准要求；区域地下水环境满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准要求。本项目废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，废气经处理后达标排放，且主要污染物排放实施“增一减二”，该项目建设不会对周边环境质量产生明显影响，不会改变环境质量现状。
③资源利用上限
根据工程特点，本项目利用的资源主要为水、电、热力、土地资源。本项目位于河北省保定市徐水区文明路以北，朝阳大街以西，项目所在地用电、供水充裕，企业供热由自建燃气蒸汽发生器提供，本项目占地为工业用地，已取得不动产权证书：冀（2024）保定市徐水区不动产权第0008686号，本项目符合资源利用上限要求。

④环境准入负面清单

环境准入负面清单情况见表1-1。

表1-1   环境准入负面清单符合情况表
内容
项目情况
符合性判定
环境准入负面清单

保定产业政策目录负面清单

项目行业分类为C2625有机肥料及微生物肥料制造，不属于保定市环境准入负面清单内，不属于限制类、禁止类项目。
符合
保定市主体功能区负面清单

项目周边无各级各类自然保护区、地质公园、风景名胜区、森林公园、自然文化遗产、饮用水源保护区、国家重要湿地、湿地公园、水产种质资源保护区和基本农田，以及其他根据需要确定的禁止开发区域。

项目不属于过剩产能行业，不属于高耗能、高排放、高污染产业，能维持区域原自然生态系统。

符合
综上所述，项目符合“三线一单”要求。
3、本项目与保定市“四区一线”符合性分析

根据《保定市人民政府办公室关于加强自然保护区风景名胜区核心景区重点河流湖库管理范围饮用水水源地保护区周边地区建设管理的通知》（保政办函[2019]10号）：

一、全面加强以自然保护区、风景名胜区核心景区、重点河流湖库管理范围、饮用水水源地保护区周边地区的建设管理，坚持绿色发展、留住绿水青山，为我市高质量发展提供有力保障。

二、加强周边地区管理。各地要按照山水林田湖草系统保护的要求，将辖区内自然保护区、风景名胜区核心景区、重点河流湖库管理范围、饮用水水源地保护区周边2公里作为重点管理区域（不含城市、县城规划建设用地范围），严守生态红线，严格土地预审，严格规划管理，健全工作机制，确保自然保护区、风景名胜区核心景区、重点河流湖库管理范围、饮用水水源地保护区周边地区建设活动科学合理、规范有序。

本项目位于河北省保定市徐水区文明路以北，朝阳大街以西，为规划的建设用地，不在上述区域内。
4、与《保定市“三线一单”生态环境准入清单（2023更新方案）》符合性分析
①生态保护红线分析
本项目所在区域不涉及生态保护红线，符合生态保护红线要求。生态空间总体管控要求见表1-2。

表1-2    生态空间总体管控要求一览表

内容

属性

管控维度

管控要求

符合性分析

生态空间总体管控要求

生态保护红线

生态保护红线

禁止建设开发活动

生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动。
本项目占地范围不在生态保护红线范围内。

自然保护地

核心保护区

允许开发建设活动

除满足国家特殊战略需求的有关活动外，原则上禁止人为活动。
本项目占地范围内无自然保护地。

一般控制区

除满足国家特殊战略需要的有关活动外，原则上禁止开发性、生产性建设活动。仅允许以下对生态功能不造成破坏的有限人为活动：

1.核心保护区允许开展的活动。

2.零星的原住居民在不扩大现有建设用地和耕地规模前提下，允许修缮生产生活设施，保留生活必须种植、放牧、捕捞、养殖等活动。

3.自然资源、生态环境监测和执法，包括水文水资源监测和涉水违法事件的查处等，灾害风险监测、灾害防治活动。

4.经依法批准的非破坏性科学研究观测、标本采集。

5.经依法批准的考古调查发掘和文物保护活动。

6.适度的参观旅游及相关的必要公共设施建设。

7.必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施建设、防洪和供水设施建设与运行维护；已有的合法水利、交通运输等设施运行和维护。

8.战略性矿产资源基础地质调查和矿产远景调查等公益性工作；已依法设立的油气采矿权在不扩大生产区域范围，以及矿泉水、地热采矿权在不扩大生产规模、不新增生产设施的条件下，继续开采活动；其他矿业权停止勘查开采活动。

确实难以避让的军事设施建设项目及重大军事演训活动。
一般生态空间

饮用水水源地保护区

禁止开发

建设活动

的要求

1.禁止在饮用水水源保护区内设置排污口。

2.在饮用水水源一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；禁止从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。

3.在饮用水水源二级保护区内禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；禁止从事网箱养殖等可能污染饮用水水体的活动。

4.在饮用水水源准保护区内禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目。

5.禁止在集中式地下水饮用水水源地建设需要取水的地热能开发利用项目。

本项目不在饮用水水源保护区内。

限制开发建设活动的要求

1.饮用水水源一级保护区内已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。

2.饮用水水源二级保护区内已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。

3.饮用水水源准保护区内改建建设项目，不得增加排污量。

土地沙化敏感区
禁止开发建设活动的要求
1.禁止在沙化土地上砍挖灌木、药材及其他固沙植物。在沙化土地封禁保护区范围内，禁止一切破坏植被的活动。禁止在沙化土地封禁保护区范围内安置移民。

2.禁止在荒漠、半荒漠和严重退化、沙化、盐碱化、石漠化、水土流失的草原以及生态脆弱区的草原上采挖植物和从事破坏草原植被的其他活动。
河北省保定市徐水区文明路以北，朝阳大街以西，不在沙化土地范围内。
②环境质量底线

区域环境总体管控要求见表1-3。

表1-3    区域环境总体管控要求一览表

内容

管控维度

管控要求

符合性

大气环境总体管控要求
环境质量目标
2025年，PM2.5年均浓度达到省要求，空气质量优良天数比例达到省要求。
本项目废气污染物均能达标排放，污染物排放量较小，不会对区域大气环境质量产生明显影响。
空间布局约束
1.严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目，新建、改建涉VOCs的石油炼制、石油化工、有机化工、制药、煤化工等工业企业要进入工业园区。未纳入国家和省《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设。
本项目不涉及VOCs排放。
污染物排放管控
6.推进“一行一策”VOCs管理，在印刷、涂装、制药（原料药）等 VOCs 排放重点行业编制清洁生产审核指南，挑选典型企业开展清洁生产审核示范，促进重点行业 VOCs 全过程减排。全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》，完成新一轮 LDAR 工作，全面评估涉 VOCs 企业废气收集率、治理设施同步运行率和去除率，对达不到要求的进行更换或升级改造。推进工业园区和企业集群统筹规划建设一批集中涂装中心、活性炭集中处理中心、溶剂回收中心等，实现 VOCs 集中高效处理。加强汽修行业挥发性有机物（VOCs）综合治理，加大餐饮油烟污染治理力度，确保市主城区及县城建成区的餐饮服务单位和食品加工单位、非经营性职工食堂油烟净化设施稳定运行，推进餐饮油烟排放在线监测建设工作。
本项目不涉及VOCs排放；本项目食堂废气经油烟净化装置处理后引至室外排放
水环境总体管控要求

环境质量目标

2025年，国省控断面地表水达到或好于Ⅲ类水体比例达100%，地表水劣Ⅴ类水体实现动态清零。

本项目废水不直接排入环境，不直接对地表水环境产生影响。

空间布局约束

1.主要入淀河流沿岸、重要饮用水源补给区严格控制化学原料和化学制品制造、医药制造、制革、造纸、焦化、化学纤维制造、石油加工、纺织印染等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。

2.白洋淀上游流域入淀河流两侧1公里范围内严禁新增和扩建规模化畜禽养殖场（户）。

3.对城市建成区内重污染涉水企业实施有序搬迁改造或依法关闭。

4.推进现有企业向依法合规设立、环保设施齐全、符合规划环评要求、满足水法律法规规定的工业集聚区集中。

5.全面封堵非法和超标排污口，已整治的严防反弹，新排查出的坚决封堵。

本项目原辅材料主要为淀粉、豆饼粉、玉米粉等营养类物质，不涉及明显环境风险。
本项目无生产废水外排，厂区内无非法排污口。

污染物排放管控

工业污染治理
1.以酿造、制药、印染、纺织、制革、造纸等6个行业涉水企业为重点，实施全行业涉水企业清洁化改造和绿色化发展。

2.优化提升污水、污泥处理工艺，提高循环利用和资源化水平，直排入河企业尽量改排市政污水管网，实现生产污水及生活污水减排或不外排。实施白洋淀上游流域全行业涉水企业的清洁生产审核，涉水行业全部达到清洁化生产水平。

3.现有涉水工业企业依法依规启动入园进区改造工程。

4.所有工业园区（工业聚集区）建成污水处理设施（或依托城镇污水处理厂），加快完善工业园区配套管网，推进“清污分流、雨污分流”，实现园区污水全收集、全处理；污水处理设施出水严格实施达标排放。

5.全面实施排水排污单位污水处理设施提标改造，做到稳定达标排放；所有重点涉水企业在线监控设施与生态环境部门联网，提高工业企业污染全过程控制水平，向环境水体（非入淀河流）直接排放污水的涉水企业外排废水稳定达到《大清河流域水污染物排放标准》（DB13/2795-2018）相应控制区的限值标准，向有水入淀河流沿线排放的出水水质稳定达到地表水Ⅲ类标准。

本项目外排废水为燃气蒸汽发生器尾水、离子交换树脂反冲洗水、生活污水及食堂废水，食堂废水经隔油池隔油后同生活污水一并进入厂区化粪池处理后同燃气蒸汽发生器尾水、离子交换树脂反冲洗水由市政管网排入大王店镇污水处理厂处理。
③资源利用上线

区域资源利用总体管控要求见表1-4。

表1-4    区域资源利用总体管控要求一览表
属性

管控维度

管控要求

符合性

水资源

管控要求

地下水禁限采区：

1．落实最严格水资源管理制度，地下水取水许可总量不得突破地下水取用水总量控制指标，强化地下水利用监管。

2.在地下水禁采区，除临时应急供水和无替代水源的农村地区少量分散生活用水外，严禁取用地下水，已有的要限期关闭。

3.在地下水限采区，一律不新增地下水开采量。对当地社会发展和群众生活有重大影响的重点建设项目，确需取用地下水的，按照用1减2的比例，同步削减其他取水单位的地下水开采量，直至地下水采补平衡。

4.在南水北调受水区和有地表水源的地区一律不再审批工业取用地下水许可。南水北调受水区内分配的水量指标未完全消纳，按照规定的引江水用途能够满足用水需求的，不予批准新增取用地下水；已取得地下水取水许可的，应当限期切换引江水，按比例保留的公共供水地下水热备水量除外。

5.全部关停南水北调受水区县城以上具备条件的自备井，对成井条件好、出水稳定、水质达标的予以封存，作为应急备用水源；关停范围内对水质有特殊要求的取水井、消防取水井、应急避难场所取水井等，按照程序履行审查批准手续后，可以不予关停。
本项目用水由市政集中供水系统供给提供。

工业节水：

1.深入推进工业节水，严格限制高耗水产业发展，开展水平衡测试或用水审计，对超过取用水定额标准的企业，指导开展节水技术改造。

2.围绕火电、纺织、造纸、化工、食品和发酵等高耗水行业，开展节水型企业和节水标杆企业创建。

3.大力推行节水工艺和设备改造、水循环利用、废水处理回用等节水环保技术，推广工业废水资源化利用工艺、技术和装备，提升高耗水企业废水资源化利用水平，以酿造、制药、印染、纺织、制革、造纸等6个行业涉水企业为重点，实施全行业涉水企业清洁化改造和绿色化发展。
本项目不属于高耗水产业，项目生产用水进入产品，不外排。用水由市政集中供水系统供给提供。

能源

管控要求

稳定煤炭消费总量，大幅削减散煤。实行能源消耗总量和强度“双控”，增加天然气保供能力，到2025年，非化石能源占能源消费总量比重达到13%。科学有序利用地热能，推进生物天然气、县域农林生物质热电联产发展。加快推动生活垃圾焚烧发电设施能力建设。严格控制火电、建材等重点行业耗煤量，落实到每一个企业。严格执行用煤投资项目煤炭替代政策，实行新上用煤项目减（等）量替代，因地制宜采取关停淘汰、易地搬迁、流程再造、技术改造等方式，减少工业企业煤炭消费。
本项目生产用热采用天然气。
土地资源

管控要求

严格建设用地管理：
2.将建设用地土壤环境管理要求，纳入城市规划和供地管理，分用途明确管理措施，符合相应规划用地土壤环境质量要求的地块，方可进入用地程序。不符合相应规划用地土壤环境质量要求的地块，应进行治理与修复，未经治理与修复或者治理与修复后不能满足新的用地要求的，有关部门不得办理相应规划、供地、建设等审批手续。

本项目占地为工业用地，已取得不动产权证书。

农用地保护与分类管理、污染耕地安全利用、污染地块修复与利用

本项目不涉及农用地

④环境管控单元生态环境准入清单

环境管控单元生态环境准入清单见表1-5。
表1-5  环境管控单元生态环境准入清单一览表
单元编码

区县名称

涉及乡镇

单元类型

管控维度

管控要求

分析结果

ZH13060920033
徐水区

遂城镇、大王店镇、正村镇

重点管控单元

空间布局约束

1、严格遵循全市产业准入及布局总体管控要求。

2、严格落实园区规划环评及其批复文件制定的项目准入和布局管控要求。

3、现有与园区产业定位、布局不符的企业，对环境影响较大的严格限制其发展规模。

4、禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。

5、禁止建设《环境保护综合名录2017年版》中“高污染、高风险”产品加工项目。

6、禁止入区企业开采地下水。

7、禁止超过单位产品能源消耗限额标准的企业入驻。

本项目符合相关产业政策；
本项目不使用含VOCs物质的原料；本项目产品为生物菌剂，不属于“高污染、高风险”产品加工项目；本项目用水由市政供水管网提供。
污染排放管控

1、严格落实规划环评及其批复文件制定的环保措施。

2、涉VOCs排放工业企业污染物排放应达到《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关要求。

3、完善污水收集处理设施建设，确保区域水环境质量不降低。

4、开发区内锅炉污染物排放应达到《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）相关要求。

5、开发区内工业炉窑污染物排放应达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）中的相关要求，并满足《生态环境部等关于印发<工业炉窑大气污染综合治理方案>的通知》（环大气〔2019〕56号）要求。

6、设备制造业执行《铸造行业大气污染物排放限值标准》（T/CFA030802-2-2017）中相关标准值。

本项目不涉及VOCs排放。本项目外排废水为燃气蒸汽发生器尾水、离子交换树脂反冲洗水、生活污水及食堂废水，食堂废水经隔油池隔油后同生活污水一并进入厂区化粪池处理后同燃气蒸汽发生器尾水、离子交换树脂反冲洗水由市政管网排入大王店镇污水处理厂处理。
本项目燃气蒸汽发生器燃烧废气污染物排放可以满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）相关要求。
环境风险防控

1、严格落实规划环评及其批复文件制定的环境风险防范措施。
2、成立应急组织机构，定期开展应急演练，提高区域环境风险防范能力，建立有效的事故风险防范体系。
3、避免建设存在重大环境安全隐患的工业项目。
本项目采取了有效的环境风险措施。
资源利用效率

1、稳步提高再生水回用率，逐步减少新鲜水用量，降低单位工业增加值新鲜水耗。
2、实施能源消耗总量控制，严格执行单位产品能源消耗限额标准。
3、鼓励锅炉、工业炉窑进行余热利用。
本项目生产用水进入产品；本项目固体废物全部妥善处理；项目符合管控要求。
综上所述，本项目的建设符合《保定市“三线一单”生态环境准入清单（2023更新方案）》要求。

5、环境管理政策符合性分析

本项目与相关环境管理政策和符合性分析见表1-6。
表1-6  环境管理政策相符性分析
名称

政策要求

本项目

符合性

《美丽中国建设“十五五”规划》
（一）推动空气质量持续改善。优化国家大气污染防治分区。加强城市空气质量达标管理。深入推进水泥、焦化等重点行业超低排放改造，鼓励垃圾焚烧企业超低排放改造。研究制修订重点产品VOCs含量限值强制性国家标准，推动VOCs

源头替代和全流程治理。开展传统涉气产业集群整治提升。实施低效失效大气污染治理设施排查整治。深化大气环境绩效分级管理，开展绩效等级提升行动。完善清洁取暖运行保障长效机制。持续推进区域联防联控，有效应对长时间大范围污染过程。加强长江中游、成渝等区域大气污染防治。严厉打击非法生产、销售、使用消耗臭氧层物质行为。加强秸秆焚烧分区管控和综合利用，严防秸秆集中焚烧引发重污染天气。加强规模化畜禽养殖场大气氨排放全过程管理，推动京津冀及周边地区大气氨排放总量下降。探索恶臭、餐饮油烟污染分级分类管控。深化城市扬尘污染综合治理。建立噪声问题综合治理清单，推进宁静小区等建设。

本项目天然气锅炉燃烧废气可以满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）要求。

本项目恶臭气体经密闭管道收集后进入生物除臭装置处理后达标排放。
符合
（二）强化水生态环境保护。统筹水资源、水环境、水生态治理，按规定压实河湖长管理责任。加强流域水生态环境质量目标管理，优化调整水功能区划及管理制度。加快城镇污水收集处理设施建设改造，持续巩固入河排污口排查整治成果，基本完成重点流域入河排污口排查整治。巩固城市黑臭水体治理成效，基本消除县乡黑臭水体，加强群众身边水体保护治理。强化船舶水污染物转移处置联合监管。推进农业面源污染突出区域系统治理。完善河湖生态流量目标管理体系，强化水资源统一调度和水工程生态流量泄放管控，重点河湖生态流量达标率保持在90%以上。开展水生态环境状况调查评估，科学实施水生态保护修复。推动构建重要流域上下游贯通一体的生态环境治理体系，推进沿海省份及周边主要河流总氮源头防控。以解决全流域和跨省界突出问题为重点，加强重要江河湖库系统治理和生态保护，提升湖库富营养化防治水平和应急处置能力，积极应对蓝藻水华。推进江河湖库清漂。

本项目外排废水为燃气蒸汽发生器尾水、离子交换树脂反冲洗水、生活污水及食堂废水，食堂废水经隔油池隔油后同生活污水一并进入厂区化粪池处理后同燃气蒸汽发生器尾水、离子交换树脂反冲洗水由市政管网排入大王店镇污水处理厂处理。

符合
（四）加强土壤、地下水和农村生态环境保护。深入实施土壤污染源头防控行动，对土壤污染重点监管单位实行管控和修复，推动绿色化改造。强化建设用地土壤污染风险管控和修复名录管理，加强农药原药制造、焦化等企业腾退地块土

壤污染管控。基本完成重点县农用地土壤重金属污染源整治，受污染耕地安全利用率达到95%以上。加强黑土地保护和酸化耕地治理，促进土壤健康和永续利用。加强地下水污染防治重点区环境管理，实施化工园区地下水污染整治行动。开展全国土壤污染状况普查和地下水污染调查评价。完成8万个行政村环境整治，在有条件的地方协同推进农村改厕与生活污水治理，排查整治较大面积劣Ⅴ类水体。健全农村生活垃圾收运处置常态化运行保障机制。建立农村生态环境监测评价制度。加强畜禽粪污收集处理利用，畜禽粪污综合利用率达到85%以上。推进化肥农药精准施用增效、地膜科学使用回收。

本项目厂区采取分区防渗措施，不会对土壤和地下水产生不良影响。
符合
（五）实施固体废物综合治理。强化工业固体废物全链条管控和规模化消纳利用，推动重点行业固体废物产生量与综合消纳量逐步实现动态平衡。扎实推进非法倾倒处置固体废物、溶洞垃圾污染等专项整治。实施堆（渣）场、危险废物填

埋场、磷石膏库等环境风险隐患排查整治，完成60%以上的历史遗留固体废物堆存场所治理，危险废物填埋处置量占比控制在10%以内。优化尾矿库分类分级环境监管制度，开展污染动态评估和监控预警。优化危险废物利用处置结构，推进设施提标改造。健全小微企业危险废物收集体系。推进全国危险废物产生单位“五即”（即产生、即包装、即称重、即打码、即入库）规范化建设，强化危险废物“一码贯通”全过程监管。

一般固体废物：废包装袋、除尘灰、废离子交换树脂，废包装袋、除尘灰全部收集后外售，废离子交换树脂交由厂家回收；发酵液滤渣回用于粉剂生产。

生活垃圾：统一收集后交由环卫部门处理。

餐厨垃圾和废油脂：委托有处置能力的单位进行处置。

符合
《河北省生态环境保护“十四五”规划》
（二）推进工业领域污染减排。推动重点行业深度治理和超低排放。巩固钢铁、焦化、煤电、水泥、平板玻璃、陶瓷等行业超低排放成效，实施工艺全流程深度治理，全面加强无组织排放管控。推进砖瓦、石灰、铸造、铁合金、耐火材料等重点行业污染深度治理。以工业炉窑污染综合治理为重点，深化工业氮氧化物减排。开展生活垃圾焚烧烟气深度治理，探索研发二噁英治理和控制技术，到2025年，所有焚烧炉烟气达到生活垃圾焚烧大气污染物排放控制标准。
本项目废气经处理后全部达标排放。
符合
深化重点行业挥发性有机物（VOCs）治理。以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物（VOCs）综合治理，实施原辅材料和产品源头替代、无组织排放和末端深度治理等提升改造工程。取消非必要的挥发性有机物（VOCs）废气排放系统旁路，必须保留的加强监管与治理。推行加油站夏季高温时段错时装卸油，提倡城市主城区和县城建筑墙体涂刷、建筑装饰以及道路划线、栏杆喷涂、沥青铺装等户外工程错时作业。加强汽修行业挥发性有机物（VOCs）综合治理，加大餐饮油烟污染治理力度。开展工业园区和产业集群挥发性有机物（VOCs）综合治理，重点工业园区建立统一的泄漏检测与修复（LDAR）管理系统，推广建设涉挥发性有机物（VOCs）“绿岛”项目，规划建设一批集中涂装中心、活性炭集中处理中心、溶剂回收中心等。建立健全监测预警监控体系，探索挥发性有机物（VOCs）有组织、无组织超标排放自动留样监测，强化自动监测数据执法应用。
本项目不涉及VOCs排放。
《固体废物综合治理行动计划》

（一）加强工业固体废物源头减量。严格落实产业、环保、节能等政策，依法依规淘汰落后产能。强化工业园区固体废物源头管控。大力推行绿色设计，支持企业改进生产工艺和装备，强化工业生产精细化管控，降低固体废物产生强度。推动重有色金属矿采选一体化建设，促进尾矿就近充填回填，原则上不再批准建设无自建矿山、无配套尾矿利用处置设施的选矿项目。推动重点行业固体废物产生量与综合消纳量逐步实现动态平衡。

一般固体废物：废包装袋、除尘灰、废离子交换树脂，废包装袋、除尘灰全部收集后外售，废离子交换树脂交由厂家回收；发酵液滤渣回用于粉剂生产。
（四）加强工业固体废物规范化管理。完善工业固体废物管理台账制度，强化全链条跟踪管控。推行工业固体废物分类收集贮存，防范混堆混排。禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。严格执行工业固体废物、危险废物跨省转移

审批制度。规范各类企业危险废物收集管理。

本项目要求企业固体废物

本项目发酵液滤渣直接回用于粉剂生产，其他固废全部暂存于厂区内一般固废区内，设置专人管理，按要求张贴一般固废贮存标识，记录台账，其贮存过程可满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。

《固体废物污染防治“十五五”规划》

（六）健全工业固体废物全链条环境监管体系。推动将工业固体废物环境污染风险较大的单位纳入排污许可重点管理范围，明确工业固体废物贮存、利用、处置要求。强化工业固体废物管理台账和排污单位环境管理台账、生态环境统计与排污许可统一信息报表数据的衔接。建设全国工业固体废物信息管理平台，逐步推行工业固体废物全链条信息实时采集和轨迹监控，90%以上的工业固体废物排污许可重点管理单位纳入平台监管。

一般固体废物：废包装袋、除尘灰、废离子交换树脂，废包装袋、除尘灰全部收集后外售，废离子交换树脂交由厂家回收；发酵液滤渣回用于粉剂生产。本项目发酵液滤渣直接回用于粉剂生产，其他固废全部暂存于厂区内一般固废区内，设置专人管理，按要求张贴一般固废贮存标识，记录台账，其贮存过程可满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。
符合
（七）加强工业固体废物综合利用环境监管。强化工业窑炉协同处理固体废物过程有毒有害物质排放管控。制定一般工业固体废物规模化消纳利用工作指南，明确相关项目审批程序及监测监管要求，严防不规范充填回填造成土壤和地下水污染；在国土空间规划实施管理中因地制宜保障大宗工业固体废物充填回填相关用地需求，稳妥有序推进规模化消纳利用。加强磷石膏等综合利用，推动无法利用的磷石膏、赤泥、锰渣等工业固体废物无害化预处理，降低贮存填埋环境风险。

《土壤、地下水和农业农村

生态环境保护“十五五”规划》

推动产业转型升级。适时修订产业结构调整指导目录，推动化工等重点行业依法依规淘汰落后产能、改进技术工艺、更新污染治理设施。严格落实生态环境影响评价制度，强化土壤和地下水污染源头防控。

本项目厂区采取分区防渗措施，不会对土壤和地下水产生不良影响。
符合
强化要素协同防治。推进工业园区污水管网排查整治，严管工业污水收集和处理设施渗漏。鼓励有条件的化工园区开展初期雨水污染控制，实施化工企业污水“一企一管、明管输送、实时监测”。开展蒸发塘排查整治，严格落实进出水管控要求，按规定采取防腐蚀、防冻、防渗漏等措施。涉重金属矿产资源开发活动集中区域、受污染耕地集中区域，加强镉等重金属和颗粒物管控。加强一般工业固体废物无害化预处理和规范化环境管理，防控危险废物环境风险，推进全过程信息化环境管理。

本项目外排废水为燃气蒸汽发生器尾水、离子交换树脂反冲洗水、生活污水及食堂废水，食堂废水经隔油池隔油后同生活污水一并进入厂区化粪池处理后同燃气蒸汽发生器尾水、离子交换树脂反冲洗水由市政管网排入大王店镇污水处理厂处理。
严格用地准入。推动建设用地土壤环境管理要求纳入供地管理。依法应当开展土壤污染状况调查、风险评估、风险管控、修复的地块，在未完成相关工作前不得办理用于居住、公共管理与公共服务用地的相关手续。加强对名录地块遥感监测和现场监管，及时移交问题线索，防止违规开发利用。

本项目占地已取得不动产权证书：冀（2024）保定市徐水区不动产权第0008686号，用地性质为工业用地。

《河北省空气质量持续改善行动计划实施方案》
严格环境准入。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家和省产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。被置换产能项目关停后，新建项目方可投产。
本项目不属于高耗能、高排放项目。
符合
大力发展新能源和清洁能源。大力推动电能替代工作。持续增加天然气供应。稳步推进抽水蓄能、海上风电、生物质能和地热能等开发利用。到2025年,全省可再生能源总装机达到1.14亿千瓦以上、占比达到60%以上,非化石能源消费比重达到13%以上,电能占终端能源消费比重达21%左右。
本项目生产用热采用天然气。
强化VOCs、恶臭异味治理。大力实施涉VOCs原辅材料源头替代。严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目，提高低(无)VOCs含量产品比重。在生产、销售、进口、使用等环节严格执行VOCs含量限值标准。推广使用低VOCs含量涂料和胶粘剂。鼓励储罐使用低泄漏的呼吸阀、紧急泄压阀,定期开展密封性检测。污水处理场所加大有机废气收集处理力度。
本项目生产过程产生的恶臭气体全部收集处理后排放。
符合
《保定市生态环境保护“十四五”规划》
加速发展战略性新兴产业，重点培育发展新能源与智能电网装备产业、新能源汽车与智能网联汽车产业、高端装备制造产业、生物医药健康产业、新材料和节能环保产业、新一代信息技术产业等六大战略性新兴产业，推动战略性新兴产业规模化、集聚化、融合化发展。大力发展现代服务业，推动生产性服务业向专业化和价值链高端延伸，推动现代服务业同先进制造业、现代农业深度融合。
本项目为生物菌剂制造项目，属于战略性新兴产业。

本项目外排废水为燃气蒸汽发生器尾水、离子交换树脂反冲洗水、生活污水及食堂废水，食堂废水经隔油池隔油后同生活污水一并进入厂区化粪池处理后同燃气蒸汽发生器尾水、离子交换树脂反冲洗水由市政管网排入大王店镇污水处理厂处理。
符合
全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》，完成新一轮LDAR工作，全面评估涉VOCs企业废气收集率、治理设施同步运行率和去除率，对达不到要求的进行更换或升级改造。工程机械、木质家具制造行业完成低挥发性有机物含量水性涂料等替代，电子电器机械制造、塑胶行业推广使用水性清洗剂，钢铁结构制造行业基本完成低挥发性有机物涂料替代。
符合
加快完善工业园区配套管网，推进“清污分流、雨污分流”，实现园区污水全收集、全处理。

新设立和升级的经济开发区、高新技术产业开发区等工业园区同步规划建设满足处理需求的污水集中处理设施及配套管网。原则上不再审批园区外新建涉水工业企业。
符合
推动重点行业深度治理和超低排放。实施铸造、耐火材料、矿物棉、铁合金、炭素、煤炭洗选、家具、人造板、橡胶制品、塑料制品、制鞋、制革、玻璃钢等特色产业清洁化生产改造，加强无组织排放管控。以工业炉窑污染综合治理为重点，深化工业氮氧化物减排。开展生活垃圾焚烧发电厂烟气排放深度治理，探索研发二噁英治理和控制技术。
本项目天然气锅炉燃烧废气可以满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）要求。
符合
《河北省水污染防治工作方案》

严格控制高污染、高耗水行业新增产能。产能过剩产业实行新增产能等量替代、涉水主要污染物排放同行业倍量替代。对造纸、焦化、氮肥、石油化工、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等“十大”重点行业，新建、改建、扩建项目实行新增主要污染物排放倍量替代。

项目不属于高污染、高耗水行业。不属于产能过剩产业

符合

河北省深入实施大气污染综合治理十条措施
（二）坚决有效降低工业企业污染物排放。开展重点行业和重点产品资源效率、能源消耗对标提升行动，倒逼企业转型升级和技术改造。加强钢铁、电力等重点行业有组织、无组织、清洁运输等全面超低排放改造，2021年年底前在产企业全部完成有组织、无组织超低排放改造，没有实现铁路运输的企业，运输车辆全部采用国五及以上排放标准的柴油货车或新能源车，推进其他重点行业企业全面超低排放改造，努力实现超净排放。全面提升砖瓦、石灰、耐火材料等行业工业窑炉的治污设施处理能力，2021年50%以上企业完成提升改造。强化涉VOCs企业“一厂一策”精细管控，组织开展现有VOCs废气收集、治理设施同步运行率和去除率自查，对标先进高效治理技术实施深度整治；加强工业企业含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放收集处理，确保达标排放。
本项目天然气燃烧废气可以满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）
符合

（八）强化臭氧污染协同控制。加强VOCs和NOx协同控制，加强重点区域、重点时段、重点领域、重点行业治理，加快补齐臭氧治理短板。严格落实国家和我省产品VOCs含量限值标准，有序推进企业产品切换。强化涉VOCs企业精细管控，完善源头、过程和末端的VOCs全过程控制体系，组织开展泄漏检测与修复（LDAR）工作，及时修复泄漏源。严禁设区城市及县城建成区露天烧烤行为。夏季高温天气期间，鼓励涉VOCs排放重点行业企业实行生产调控、错时生产，引导设区城市主城区和县城建筑墙体涂装以及道路划线、栏杆喷涂、道路沥青铺装等户外工程错季错时作业。
本项目生产供热采用天然气作为燃料，污染物排放可以满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）
符合

根据以上分析可知，本项目符合相关环境管理政策的要求。
6、选址合理性分析

本项目位于河北省保定市徐水区文明路以北，朝阳大街以西，中心地理坐标为东经115°38′44.440″，北纬39°2′2.428″，东侧为物流园区；西侧和北侧均为空地；南侧为文明路，隔路为空地。距离本项目最近的环境敏感点为西北侧670m处的大仕庄村。
本项目占地面积为20002.25m2，占地已取得不动产权证书：冀（2024）保定市徐水区不动产权第0008686号，用地性质为工业用地。
根据《保定市徐水区国土空间总体规划》（2021-2035年），本项目位于工业发展区，符合国土空间规划要求。
根据《河北省生态环境厅办公室关于进一步做好沙区建设项目环境影响评价工作的通知》(冀环办字函[2023]326号)，在沙化土地范围内从事开发建设活动的，必须事先就该项目可能对当地及相关地区生态产生的影响进行环境影响评价，环境影响报告应当包括有关防沙治沙的内容。经查询沙区范围图，本项目不在沙区范围内。
本项目建成后污染物均能达标排放，不会对周边环境产生明显影响。
综上所述，项目选址可行。


二、建设项目工程分析

	建设内容
	1、项目背景
本项目为微生物菌剂制造项目，微生物菌剂属于肥料（微生物肥料）。微生物菌剂（生物菌肥）主要有靠有益活菌（枯草芽孢杆菌、地衣芽孢杆菌、解磷解钾菌、根瘤菌等）改良土壤、促生根、抑病菌、提肥效等用途。
微生物菌剂按剂型来分类一般可以分为液体型菌剂、粉剂型菌剂以及颗粒型菌剂；按含有的微生物的种类或者功能特性则一般可以分为解磷类微生物菌剂、硅酸盐微生物菌剂、光合细菌菌剂、生物修复菌剂、有机物料腐熟剂、促生菌剂、菌根菌剂等。

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）（2019 修订），本项目属于“C2629 有机肥料或微生物肥料制造”，微生物肥料又称生物肥料、接种剂或菌肥(bacterial manure)等，是指以微生物的生命活动为核心，使农作物获得特定的肥料效应的一类肥料制品。微生物肥料和化肥有本质的区别：前者是活的生命，而后者是矿质元素。微生物资源丰富，种类和功能繁多，可以开发成不同功能、不同用途的肥料。而且微生物菌株可以经过人工选育并不断纯化、复壮以提高其活力，特别是随着生物技术的进一步发展，通过基因工程方法获得所需的菌株已成为可能。

本项目主要为利用外购菌种，经企业自身培育，在营养液中发酵后，获得的一种生物肥料。项目主要原料为豆饼粉、玉米粉、淀粉、麸皮、葡萄糖、酵母粉、磷酸氢二钾、水等营养物质，生产供热采用燃气蒸汽发生器，发酵采用罐式有氧发酵，工艺清洁，不涉及化工工艺，无明显环境风险。
根据《工业战略性新兴产业分类目录（2023）》，有机肥料和微生物肥料制造产品均属于战略性新兴产业产品。

随着化肥减肥增效行动的开展和不断推进，农田土壤质量修复和地力不断提升，农田土壤污染的治理和不断改善，必然加速我国生物肥料应用市场的扩展。因此，河北冀微现代生物科技有限公司拟投资12000万元，在河北省保定市徐水区文明路以北，朝阳大街以西建设““生物智造”产业链研发生产基地项目”。
2、项目概况
（1）项目名称：“生物智造”产业链研发生产基地项目；

（2）建设单位：河北冀微现代生物科技有限公司；

（3）建设性质：新建；

（4）建设地点：河北省保定市徐水区文明路以北，朝阳大街以西，中心地理坐标为东经115°38′44.440″，北纬39°2′2.428″，东侧为物流园区；西侧和北侧均为空地；南侧为文明路，隔路为空地。距离本项目最近的环境敏感点为西北侧670m处的大仕庄村。项目地理位置见附图1，项目周边关系见附图2。

（5）建设内容：本项目总占地面积20002.25m2，建筑面积15430.36m2，主要包括综合楼、1#生产厂房、2#生产厂房、锅炉房、门卫室、消防水池等。
项目主要建设内容见表2-1。

表2-1   建设内容一览表
项目

建设内容

主体

工程

1#生产车间
1F，建筑面积7633.20m2，用于产品生产
辅助

工程

综合楼
5F，3695.36m2，用于职工办公
锅炉房
60m2，位于1#生产车间内西南角，用于生产供热
实验室
30m2，位于综合楼内，用于菌种培育
门卫
1F，40.48m2
食堂
120m2，位于综合楼内
储运工程
2#生产车间
1F，3863.08m2，作为库房使用
一般固废区
1座，位于1#生产车间，用于一般固体废物收集暂存
公用

工程

供电

由市政供电线路供给

供水

由市政集中供水系统供给

供气
本项目所用天然气由市政供气管网提供
供热

本项目生产用热采用2台2t燃气蒸汽发生器提供
供暖、制冷
本项目冬季取暖和夏季制冷均使用空调提供
消防
消防水池及泵房，建筑面积为198.24m2
环保工程

废气
配料工序废气：设置密闭配料间，配料工序上方设置集气罩，废气经收集后进入1台布袋除尘器处理后由1根15m高排气筒排放（DA001）
一次发酵、二次发酵工序废气：本项目发酵工序废气采用密闭管道收集+1台气水分离器+1台生物除臭装置+1根15m高排气筒排放（DA002）
喷雾干燥废气：密闭管道收集+1台布袋除尘器+1台生物除臭装置+1根15m高排气筒排放（DA003）
投料、混合、粉碎、装袋工序：本项目投料、混合、粉碎和装袋工序上方设置集气罩，废气经收集后进入1台布袋除尘器处理后由1根15m高排气筒（DA004）
燃气蒸汽发生器燃烧废气：低氮燃烧器+1根24m高排气筒排放（DA005）
食堂油烟：食堂油烟经1台油烟净化器处理后引至室外排放
废水
本项目外排废水为燃气蒸汽发生器尾水、离子交换树脂反冲洗水、生活污水及食堂废水，食堂废水经隔油池隔油后同生活污水一并进入厂区化粪池处理后同燃气蒸汽发生器尾水、离子交换树脂反冲洗水由市政管网排入大王店镇污水处理厂处理。
洗罐废水和洗瓶废水全部回用于生产配料用水
噪声

选择低噪声设备，基础减振、厂房隔声、风机采用进出口软连接及消声措施
固体废物

一般固体废物：废包装袋、除尘灰全部收集后外售；废离子交换树脂交由厂家回收处理；发酵液滤渣回用于粉剂生产
生活垃圾：统一收集后交由环卫部门处理

餐厨垃圾和废油脂：委托有处置能力的单位进行处置
（6）劳动定员及工作制度：本项目劳动定员75人，年运行300天，厂区发酵车间为三班制，每天工作24小时，其余工序均为一班制，每天生产8小时。本项目设置一座员工食堂。
（7）平面布置：本项目位于河北省保定市徐水区文明路以北，朝阳大街以西，厂区大门位于南侧，厂区西部为1#生产车间、厂区东部由北至南分别为2#生产车间和综合楼。
1#生产车间内由北至南依次为原料车间、混合车间、产品库房和发酵车间，锅炉房位于1#生产车间内西北部。
项目具体平面布置见附图3。
（8）产品方案：

本项目建成后年产微生物菌剂10000吨，其中液体微生物菌剂4000吨、粉状微生物菌剂4000吨、颗粒微生物菌剂2000吨。
本项目产品方案见表2-2。
表2-2   产品方案一览表
序号

产品名称

年产量

规格/性状
备注
1

液体微生物菌剂
4000t
液体剂/桶装
/
2
粉状微生物菌剂
4000t
粉末状/袋装
/
3
颗粒微生物菌剂
2000t
颗粒状/袋装
/
本项目产品指标见下表2-3。

表2-3  产品技术指标

序号

项目
剂型

标准来源
液体
粉剂
颗粒
农用微生物菌剂（GB20287-2006）
1
有效活菌数(cfu)a，亿/g(mL)

≥2.0
≥2.0
≥1.0
2
霉菌杂菌数，个/g(mL)

≤3.0×106
≤3.0×106
≤3.0×106
3
杂菌率，%
≤10.0
≤20.0
≤30
4

水分，%

—

≤35
≤20
5
细度，%
—
≥80
≥80
6

pH

5.0~8.0

5.5~8.5

5.5~8.5

7

保质期b，月

≥3
≥6

a 复合菌剂，每一种有效菌的数量不得少于0.01亿/g(mL)；以单一的胶质芽胞杆菌（Bacillus mucilaginosus）制成的粉剂产品中有效活菌数不少于1.2亿/g。

b此项仅在监督部门或仲裁双方认为有必要时检测。

（9）主要原辅材料及能源消耗：

本项目主要原辅材料用量见表2-4。
表2-4   主要原辅材料及能耗一览表
项目

名称

数量

单位

物理性状、包装方式
原辅材料

豆饼粉
150
t/a
外购，白色粉状，袋装保存
玉米粉
220
t/a
外购，淡黄色粉状，袋装保存
淀粉
200
t/a

外购，白色粉状，袋装保存
麸皮
290
t/a
外购，小麦皮，棕色颗粒状，袋装保存
葡萄糖
40
t/a
外购，白色颗粒状，袋装保存
酵母粉
10
t/a
外购，浅黄色粉状，袋装保存
磷酸氢二钾
50
t/a
外购，白色无定型粉末，袋装保存
硫酸锌
20
t/a
外购，白色颗粒状，袋装保存
硫酸锰
20
t/a
外购，白色粉末状，袋装保存
轻质碳酸钙
3510
t/a
外购，白色粉状，袋装保存
有机肥颗粒
1990
t/a
颗粒状，袋装保存
菌种
0.1
t/a
外购，试管保存
泡敌
5
t/a

外购，乳黄色液体状，袋装保存
片碱
0.5
t/a

外购，白色片状，袋装保存
能源

新鲜水
6121.2
m3/a

液态

由市政供水管网供给

电
60
万kwh

--

由市政供电线路供给

天然气
72
万m3/a
气态
由市政供气管网提供
主要原辅材料理化性质及成分：

本项目部分原辅材料理化性质见表2-5。

表2-5  项目原辅料理化性质一览表
序号

名称

理化性质

1
酵母粉
酵母粉：富含完全蛋白质，均衡的必需氨基酸以及B族维生素、核苷酸、微量元素等，是最为理想的生物培养基原料和发酵过程中的主要原料，其功效与8贝酵母相当。呈浅黄色粉状（酵母浸粉），是纯天然制品。因其品质稳定，性价比极高，且营养物质丰富，是微生物生长代谢和工业发酵的基本选择

2

磷酸氢二钾
别名三水磷酸氢二钾，分子式“K2HPO4·3H2O”，外观呈白色结晶或无定型白色粉末，易溶于水，水溶液呈微碱性，微溶于醇，有吸湿性，温度较高时自溶。主要用于发酵、细菌培养等。
3
硫酸锌
硫酸锌：别名皓矾，无气味，味涩的白色颗粒物，不溶于乙醇，280℃时市区全部结晶水，500℃以上分解。其有毒，且由刺激性，且对水体可造成污染。可用于防止果树苗圃的病害，是一种补充作物锌微量元素的常用肥料。
4
一水硫酸锰

一水硫酸锰是化学物质。白色或浅粉红色单斜晶系细结晶。易溶于水，不溶于乙醇，是重要的微量元素肥料之一，可用于作基肥、浸种、拌种、追肥及叶面喷洒，能促使作物生长、增加产量。在畜牧业和饲料业中，用作饲料添加剂，可使牲畜和家禽发育良好，并有催肥效果。

5
有机肥颗粒
采用秸秆通过微生物发酵堆肥腐熟后造粒制得的有机肥料
6
泡敌
是采用新合成工艺研制成功的新型蔗糖脂肪酸系列产品之一，是一种完全可以代替聚醚的新型发酵专用消泡剂。本品具有无毒高效、耐高温、抑泡时间长等特点。由于该产品含有硅氧烷成份，所以消泡速度快。有抑泡和显著降低表面张力、糖蜜与晶体间的界面张力及糖膏（糖液）粘度等性能。
7
片碱
氢氧化钠（Sodium hydroxide），也称苛性钠、烧碱、火碱、片碱，是一种无机化合物，化学式NaOH，相对分子量为39.9970。氢氧化钠具有强碱性，腐蚀性极强，可作酸中和剂、配合掩蔽剂、沉淀剂、沉淀掩蔽剂、显色剂、皂化剂、去皮剂、洗涤剂等，用途非常广泛。

（10）项目主要生产设备：

本项目主要生产设备见表2-6。

表2-6   本项目主要生产设备一览表
序号

设备名称

型号

数量(台/座)
备注

1
不锈钢发酵罐

20T

2
发酵设备

2
不锈钢种子罐

2T

2

3
不锈钢种子罐
0.2T
2
4
不锈钢配料罐
5T
1
5
不锈钢消泡罐
0.5T
1
6
不锈钢储罐
20T
1
7
不锈钢储罐
10T
2
8
不锈钢储罐
40T
2
9
热水罐
2T
1
10
补料罐
1T
1
11
pH罐
1T
1
11
显微镜

H52601

2

实验设备

12
冰箱

海尔
2

13
冰柜

海尔
1

14
恒温培养箱

100L
2

15
烘干箱

100L
1

17
灭菌锅
手提式
2

18
超净台

BCN-1360
3
19
摇床
旋转型
2
20
紫外分光光度计
751型
1
21
螺杆空压机
10m3
1
空压机和净化设备

22
碳钢储气罐

4m3
1

23
空气冷干器
板式
1
24
蒸汽过滤器

ZWZ型
1

25
初效过滤器
GWZ型
6
26
中效过滤器
FWZ型
6
27
高效过滤器
HWZ型
6
28
碟片式离心机

BHC-250
1

液体包装设备

29
发酵液过滤器

非标

1

30
灌装机

CDP90-12B

1

31
压盖机

FXZ-6

1

32
胶带机

FJ56

1

33
打捆机

KZBI

2

34
搅拌机
200L
2
35
封口机

DBF600

4

36
铝箔封口机

BIS-2800
1

37
喷雾干燥机

150型

1

粉剂加工设备
38
超细粉碎机组

非标定制
1

39
混合机组

非标定制
1
40
包装机
非标定制
1
41
高速混合机组

非标定制
1

42
滚筒混合机组

非标定制
1

颗粒菌剂生产设备

43
燃气蒸汽发生器
2T

2
燃气蒸汽发生器设备

44
软化水装置

配套

1

（11）建设期限：本项目施工期12个月，计划于2026年8月开工建设，2027年8月开始运营。
（12）项目给排水：

给水：本项目用水由市政管网供给，本项目新鲜水总用量为20.404m3/d（6121.2m3/a）。
本项目用水主要为生产用水、生活用水。本项目生产用水主要为燃气蒸汽发生器用水、反冲洗用水、生产配料用水、洗罐用水、培养瓶清洗用水。

生活用水包括职工生活用水和食堂用水。
①生产用水
a、燃气蒸汽发生器用水

本项目燃气蒸汽发生器用水由软水制备设施提供。燃气蒸汽发生器产生的蒸汽主要用于发酵过程加热和喷雾干燥机加热。
本项目建设2台2.0t/h燃气蒸汽发生器用于生产供热，年运行2250h，平均每天运行时长为7.5h，则蒸汽产生量为30t/d，其中3t蒸汽用于罐体高温杀菌，冷凝后直接作为生产配料用水，其余蒸汽循环使用，则燃气蒸汽发生器循环水量为27m3/d，燃气蒸汽发生器补水量以循环水量的2%计，则补水量为0.54m3/d（162m3/a），则燃气蒸汽发生器用水量为3.54m3/d（1062m3/a）。
b、反冲洗用水
本项目采用软水制备设施制备软水，离子交换树脂使用一段时间后需要定期进行反冲洗，反冲洗水量约为制水量的10%，本项目软水制备设施制水量为3.54m3/d，则反冲洗水量为0.354m3/d（106.2m3/a）。
c、洗罐用水
本项目种子罐、发酵罐、储罐等罐体使用之后需进行清洗，清洗水量约为1.5m3/d（450m3/a）。
d、洗瓶废水
本项目外购菌种需要在实验室中进行培养，培养瓶使用后需进行清洗，清洗用水约0.05m3/d（15m3/a）。
f、生产配料用水
本项目生产过程中需进行加水，生产过程需水量为12m3/d（3600m3/a）。其中新鲜水使用量为7.76m3/d（2328m3/a），种子罐、发酵罐高温杀菌过程蒸汽直接进入罐内冷凝后作为生产配料用水，洗罐废水和洗瓶废水全部回用于生产配料用水，回用水量为4.24m3/d（1272m3/a）。

②生活用水：参照《河北省地方标准用水定额 第1部分：居民生活》（DB13/T 5450.1-2021）并结合项目实际情况，劳动定员75人，生活用水按照20m³/人·年计算，职工生活用水量5.0m3/d（1500m3/a）。
参照《生活与服务业用水定额 第2部分：服务业》（DB13/T 5450.2-2021），食堂用水按照5.50m3/m2·a，本项目食堂面积120m2，则食堂用水量为（2.2m3/d）660m3/a。
排水：

本项目排水主要为燃气蒸汽发生器尾水、软水制备设施反冲洗水、洗罐废水、洗瓶废水、职工生活污水以及食堂废水。
本项目洗罐过程会产生洗罐废水、培养瓶清洗过程会产生洗瓶废水，废水产生量以用水量的80%计，则洗罐废水产生量为1.2m3/d（360m3/a），洗瓶废水产生量为0.04m3/d（12m3/a），上述废水成分与配料成分基本一致，全部回用于生产配料用水。
本项目燃气蒸汽发生器尾水约为燃气蒸汽发生器循环水量的2%，燃气蒸汽发生器尾水量为0.54m3/d（162m3/a），本项目反冲洗水废水约为制水量的10%，则反冲洗水量为0.354m3/d（106.2m3/a），上述废水共计0.894m3/d（268.2m3/a）。
本项目职工生活污水及食堂废水产生量按照用水量的80%计，则生活污水及食堂废水产生量为5.76m3/d（1728m3/a），本项目食堂废水经隔油池处理后同生活污水一并进入厂区化粪池处理后同燃气蒸汽发生器尾水和软水制备设施反冲洗水经市政管网排入大王店镇污水处理厂。
本项目水量平衡图见图1。
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图1  项目给排水平衡图    单位m³/d
（13）供电：

本项目用电由市政供电站供给，能够满足项目用电需求。本项目全年耗电量为60万kwh。

（14）供气
本项目燃气蒸汽发生器须使用天然气，本项目天然气由市政燃气管道供给。
（15）供热、制冷：

本项目生产过程用热采用2台2t燃气蒸汽发生器提供，夏季制冷和冬季取暖采用空调。

项目所在位置无集中供热管网，待集中供热管网接至企业后，企业将使用集中供热提供蒸汽，燃气蒸汽发生器不再使用。



	工艺流程和产排污环节
	1、施工期工艺流程及产排污节点





工艺流程简述：
施工前首先对建设的生产车间、综合楼等进行前期规划，规划设计完成后首先进行土方开挖，平整工作，然后采用混凝土、彩钢结构对车间进行建设，建设完成后对设备进行安装后方可投入使用。
施工期污染主要为施工扬尘、施工人员盥洗废水、施工机械以及物料运输过程噪声，废包装材料以及人员生活垃圾。

2、运营期工艺流程及产排污节点
（1）液体、粉剂生物菌肥生产工艺流程




























注：G——废气  W——废水  N——噪声  S——固废
图2  液体、粉剂生物菌肥工艺流程及产排污节点图
工艺流程简述：

①配料

本项目固态原料主要为颗粒及粉末状，原料为袋装，本项目为人工配料，配料过程在密闭配料间内进行，配料过程为先将物料与少量清水混合，然后将液态物料通过釜口倒入配料罐内。

②高温杀菌

配料罐内的物料通过管道进入种子罐、发酵罐以及补料罐以后，使用燃气蒸汽发生器蒸汽对罐内进行高温杀菌，高温杀菌时罐内温度为121℃，杀菌时间约45分钟，目的为使罐内不会被其它菌类污染。

③菌种培养、一次发酵

本项目菌种全部外购，菌种培养过程主要将配备好的营养液放入高压消毒锅内消毒，之后植入菌种，在摇床及培养箱内培养，培养完成后仅对培养器皿进行清洗即可。通过制备完成的钾细菌菌种或磷细菌菌种放入种子罐内进行培养（即一次发酵）。培养过程发酵时间为30h，种子罐温度维持在30℃。

④配料、二次发酵

经过一次发酵完成的菌液进入发酵罐，同时在发酵罐釜口内再次人工投料后将发酵罐密闭。发酵时间为30h，发酵罐温度维持在30℃。

⑤补料、pH调节、消泡
在发酵过程中，若发酵过程营养物质不足，则须使用补料罐补料维持罐内菌种营养均衡，补料罐中营养物质来源为配料罐，由配料罐将营养物质通过管道打至补料罐中。
种子罐、发酵罐内pH需保持在7左右，须使用NaOH调节罐内酸碱值，将片碱投入pH罐内按比例加水制成10%NaOH溶液即可。
在发酵过程中罐内会产生气泡，须使用消泡剂（泡敌）对罐内进行消泡，消泡剂由消泡罐打入种子罐及发酵罐中。
⑥桶装、灌装、旋盖、贴标、打捆

二次发酵完成后物料暂存于储罐内，根据客户的不同需求，液体剂产品进行桶装或者灌装，桶装采用25kg装或1t装塑料桶，灌装采用1kg或者500g装塑料罐，塑料罐经旋盖、贴标、打捆等工序包装完成。

⑦离心分离

本项目由于部分产品需做成粉剂，因此需将釜底较浑浊发酵液进行离心分离，离心分离完成后上清液进行桶装，浑浊液体部分由泵打入喷雾干燥机。

⑧喷雾干燥

上述物料经皮带输送机运至喷雾干燥机内，空气经过滤和加热，进入干燥器顶部空气分配器，热空气呈螺旋状均匀地进入干燥室。干燥器内空气由燃气蒸汽发生器蒸汽加热（蒸汽在干燥器外侧加热，不直接进入干燥器内），喷雾干燥温度为70℃。

物料通过经塔体顶部的高速离心雾化器，(旋转)喷雾成极细微的雾状液珠，这些液滴与热空气接触，在极短的时间内使大部分水分迅速汽化，从而将物料干燥成粉末成品连续地由干燥塔底部和旋风分离器中输出，废气由引风机排空。

⑨混合、粉碎、装袋
物料在干燥完成后根据客户对产品细度要求，经过粉碎机或超细粉碎机粉碎后打入混合机组或超细混合机组，同时在混合机组内加入轻质碳酸钙，将其混合均匀后即为成品，成品由旋风收集器收集后经机组自带的装袋机装袋即可。

项目主要产污环节：
①废气：配料、喷雾干燥、投料、混合、粉碎、装袋工序颗粒物；发酵工序、喷雾干燥工序恶臭气体；燃气蒸汽发生器燃烧废气。

②废水：洗罐废水、离子交换树脂反冲洗水和燃气蒸汽发生器尾水、菌种培养过程中培养瓶清洗废水、发酵过程水蒸气和职工生活污水、食堂废水。

③噪声：项目主要噪声源强为生产设备噪声、燃气蒸汽发生器风机以及治理设施风机噪声，噪声值在60-90dB（A）。

④固废：原料废包装、布袋除尘器除尘灰、软水制备设施产生的废离子交换树脂、过滤工序发酵液滤渣、职工生活垃圾、餐厨垃圾和废油脂。

（2）生物有机肥生产工艺流程
生物有机肥生产工艺流程见图2。



注：G——废气  W——废水  N——噪声  S——固废
图3   生物有机肥工艺流程及产排污节点图
工艺流程简述：
生物有机肥生产工艺主要为来料加工，将外购的成品有机肥颗粒与本项目生产的粉剂生物菌肥混合后便为成品。此过程在常温下进行。
上述工序主要为投料、混合及装袋过程产生的颗粒物，滚筒混合机运行过程产生的噪声。
综上所述，本项目主要的排污节点汇总情况见表2-7。
表2-7  项目产排污节点一览表
污染物类型

排污节点

主要污染物

治理措施

废气
配料工序
颗粒物
设置密闭配料间，配料工序上方设置集气罩，废气经收集后进入1台布袋除尘器处理后由1根15m高排气筒排放（DA001）
一次发酵、二次发酵
NH3、H2S、臭气浓度、水蒸汽
密闭管道收集+1台气水分离器+1台生物除臭装置+1根15m高排气筒排放（DA002）
喷雾干燥
颗粒物、氨、硫化氢、臭气浓度
密闭管道收集+1台布袋除尘器+1台生物除臭装置+1根15m高排气筒排放（DA003）
投料、混合、粉碎、装袋工序
颗粒物
本项目投料、混合粉碎、混合和装袋工序上方设置集气罩，废气经收集后进入1台布袋除尘器处理后由1根15m高排气筒（DA004）
燃气蒸汽发生器燃烧废气
颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度
低氮燃烧器+1根24m高排气筒排放（DA005）
食堂
食堂油烟
食堂油烟经1台油烟净化器处理后引至室外排放
废水

洗罐废水
pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷
回用于生产配料用水

洗瓶废水
pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷
离子交换树脂反冲洗水及燃气蒸汽发生器尾水
COD、SS、全盐量
本项目食堂废水经隔油池处理后同生活污水一并进入厂区化粪池处理后同燃气蒸汽发生器尾水和软水制备设施反冲洗水经市政管网排入大王店镇污水处理厂
生活污水、食堂废水
pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷、动植物油
噪声

生产设备、风机
等效连续A声级

生产设备选择低噪声设备，基础减振、厂房隔声、风机采用进出口软连接及消声措施
固体

废物

原材料
废包装袋
集中收集于一般固废暂存区，定期外售

布袋除尘器
除尘灰
软水制备设施
废离子交换树脂
交由厂家回收处理
过滤工序
发酵液滤渣
回用于粉剂生产工序
职工生活
生活垃圾
统一收集后交由环卫部门处理
食堂
餐厨垃圾
委托有处置能力的单位进行处置
隔油池
废油脂


	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，无与本项目有关的原有污染情况。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	一、环境空气质量现状

1、空气质量达标区判定

根据2025年河北省生态环境状况公报，保定市环境空气污染物年平均浓度数据见表3-1。
表3-1   区域空气质量现状评价一览表

污染物

评价指标

现状浓度（μg/m3）

标准值（μg/m3）

占标率
（%）

达标情况

SO2
年平均质量浓度
5
60
8.33
达标
NO2
年平均质量浓度
27
40
67.5
达标
PM10
年平均质量浓度
68
60
113.33
不达标
PM2.5
年平均质量浓度
39
30
130
不达标
CO
第95百分位数日平均
900
4000
22.5
达标
O3
日最大平均第90百分位数
167
160
104.38
不达标
上述数据表明，2025年保定市环境空气中，PM10、PM2.5、O3不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1环境空气污染物基本项目过渡阶段二级排放限值，其他因子均满足限值要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。因此，本项目所在区域为环境空气质量不达标区。
针对大区域环境空气质量现状超标情况，保定市人民政府印发了《保定市空气质量限期达标规划（2025-2030）》等文件，推进大气污染物综合深度治理。随着各项治理行动的有序开展，区域环境空气质量将得到有效改善。

2、其他污染物环境质量现状

（1）监测点位

本项目特征污染物为颗粒物、NH3、H2S、臭气浓度，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》要求，排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，需引用现有监测数据或进行补充监测。
本项目有国家、地方环境空气质量标准限值的特征污染物为颗粒物，颗粒物现状数据引用河北寰瀛环保技术有限公司出具的《保定科林供热有限公司热力站技改项目环境质量现状监测报告》（报告编号：PAHJ-2024-03186）中现状监测数据。
本次评价其他污染物引用监测点位基本信息见表3-2，监测布点图见图4，检测时间2024年3月16日~2024年3月22日，其监测点位位于本项目东南侧4400m处的中公村西南，满足《建设项目环境影响报告表编制技术指南》中建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据要求。引用监测点位基本信息见表3-2，监测布点图见图4。

表3-2  其他污染物引用监测点位基本信息
监测点名称

监测点坐标/m

监测

因子
相对厂址方位

相对厂界距离/m

X

Y

中公村西南
115.49350°
39.02420°
颗粒物
SE
4400




图4   引用监测点位示意图
（2）监测方法

监测项目分析方法及分析仪器等见表3-3。

表3-3   监测项目分析方法及分析仪器等一览表
检测项目
分析方法来源
仪器名称/型号/编号
检出限
颗粒物
《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》（HJ1263-2022）
TW-2200 型大气-TSP 综合采样器(HBPA-X143HBPA-X144)AUW220D 电子天平(HBPA-S032)

7ug/m3
（3）评价方法

评价方法采用单项质量指数法，即：

Pi=Ci/Si
式中：Pi-i污染指数；

      Ci-i污染物的实测浓度（mg/ m³）；

      Si-i污染物的评价标准（mg/m³）。

（4）评价标准

《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中表2二级标准中规定。

（5）评价结果

根据评价区环境空气现状监测结果，统计了监测点污染物浓度变化范围，以及污染物在监测点的达标情况。现状监测及评价结果见表3-4。

表3-4  其他污染物环境质量现状监测及评价结果表
监测项目

监测点

标准值

（mg/m3）

浓度范围

（mg/m3）

污染指数范围

最大超标率（%）

是否达标
颗粒物
中公村西南
0.3
0.231-0.271
0.77-0.903
0
是
从表3-4可以看出，项目所在区域颗粒物24h均值平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表2二级标准。

二、地表水环境质量

根据《2025年保定市环境质量公报》，区域水环境质量如下：

① 饮用水源地水质

2025年市级国考地表水饮用水源地西大洋水库和王快水库水质达到考核要求的《地表水环境质量标准》（GB 3838—2002）相应标准。

2025年市级国考地下水饮用水源地一亩泉水质达到考核要求的《地下水质量标准》（GB/T 14848—2017）Ⅲ类标准。

2025年县级国考地下水饮用水源地涿州市城区水源地水质达到考核要求的《地下水质量标准》（GB/T 14848—2017）Ⅲ类标准。

②河流水质

2025年我市国省控河流监测断面共45个，涉及拒马河流域、府河流域、潴龙河流域等8条主要河流流域。全年取得有效数据的监测断面共41个，其中水质符合《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)Ⅰ类标准断面2个，符合Ⅱ类标准断面25个，Ⅲ类标准断面14个。全市水质状况均达到考核指标要求。

③水库水质

2025年我市国省控涉及水库的4个监测点位（西大洋水库、安格庄中心、王快水库和龙门水库中心），年均水质均为《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)Ⅱ类，达到考核指标要求。
三、声环境质量现状

本项目位于河北省保定市徐水区文明路以北，朝阳大街以西，根据《徐水区声环境功能区划图》，本项目所在区域为声功能3类区。
四、生态环境质量现状

本项目为新建项目，位于河北省保定市徐水区文明路以北，朝阳大街以西，周边生态环境质量一般。
五、电磁辐射质量现状

本项目为生物菌肥制造项目，属于C2625有机肥料及微生物肥料制造，不属于电磁辐射类项目，无需开展辐射现状监测与评价。

六、地下水、土壤环境质量现状

本项目生产车间采取了防渗措施，正常工况下建设项目不存在土壤、地下水环境污染途径，原则上不开展地下水和土壤环境质量现状调查。

	环境

保护

目标
	（1）大气环境保护目标

本项目位于河北省保定市徐水区文明路以北，朝阳大街以西，经现场踏勘，距离本项目最近的环境敏感点为西北侧的670m处的大仕庄村。项目周边500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区等，无大气环境保护目标。

（2）地下水环境保护目标

经现场踏勘，本项目周边500m内无地下水集中式饮用水源地和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。无地下水环境保护目标。
（3）声环境保护目标

经现场调查了解，本项目50m范围无声环境敏感点。

（4）生态环境保护目标

本项目位于河北省保定市徐水区文明路以北，朝阳大街以西，项目周边无生态敏感保护目标。

	污染

物排

放控

制标

准
	（1）废气：

施工期扬尘执行《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）中表1扬尘排放浓度限值。

本项目燃气蒸汽发生器产生的天然气燃烧废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）表1 中燃气锅炉排放限值要求。

本项目生产过程中产生的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及无组织排放监控浓度限值标准。
本项目发酵、喷雾干燥过程产生的恶臭气体执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中相关标准要求。
食堂油烟执行《餐饮业大气污染物排放标准》（DB13/5808-2023）表1中小型相关标准要求。
注：该项目200m范围最高的建筑物为本项目5层综合楼，高度约21m。

①按《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020），新建锅炉房的烟囱周围半径 200m 距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物 3m，本项目燃气蒸汽发生器排气筒高度为24m，满足标准要求。
②按《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）“7.1排气筒高度除需遵守的表列排放速率标准值外，还应高出200m半径范围内建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按照高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行”，由于本项目200m范围最高的建筑物为本项目5层办公楼，高度约21m。本项目颗粒物排气筒设计高度为15m，因此本项目颗粒物排放速率限值按50%执行。
本项目废气污染物排放标准见表3-5。

表3-5   废气排放标准一览表
污染源
污染物

标准值

来源

施工期扬尘
扬尘
监控浓度下限值a：PM10，80μg/m3
a:指监测点PM10小时平均浓度实测值与同时段所属县（市、区）PM10小时浓度的差值。当县（市、区）小时平均浓度值大于150μg/m3时，以150μg/m3计

《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）中表1扬尘排放浓度限值

天然气燃烧废气
颗粒物

SO2
NOx

烟气黑度
5mg/m3
10mg/m3
50mg/m3
1（林格曼黑度，级）
《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）表1 中燃气锅炉排放限值要求
配料、混合粉碎、装袋、投料、混合
颗粒物（有组织）a
120mg/m3，1.75kg/h
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及无组织排放监控浓度限值
颗粒物（无组织）
1.0mg/m3
一次发酵、二次发酵、喷雾干燥
NH3
H2S

臭气浓度
4.9kg/h
0.33kg/h
2000（无量纲）

排气筒高度15m
《恶臭污染物排放标准》（GB14554 -93）表2恶臭污染物排放标准值
食堂
油烟
1.5mg/m3
《餐饮业大气污染物排放标准》（DB13/5808-2023）表1中小型相关标准要求
a，排放速率减半
（2）废水：本项目洗罐废水和洗瓶废水全部回用于生产配料工序，作为原料回用。
本项目外排废水为燃气蒸汽发生器排污水、离子交换树脂反冲洗水、生活污水和食堂废水，本项目外排废水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准，同时满足大王店镇污水处理厂进水水质要求。

本项目废水污染物排放标准见表3-6。
表3-6  废水排放执行标准
废水种类
污染物

名称

标准值
本项目执行

标准

综合废水
—

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准

大王店镇污水处理厂进水水质要求
—

COD

500mg/L
500mg/L
500mg/L
NH3-N

—

45mg/L
45mg/L
BOD5
300mg/L
220mg/L
220mg/L
SS

400mg/L
300mg/L
300mg/L
TN
—

70mg/L
70mg/L
TP
—

5mg/L
5mg/L
pH
6-9mg/L
6-9mg/L
6-9mg/L
（3）噪声：施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中排放限值；运营期南侧临光明路厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中4类标准要求，其它厂界执行3类标准。
表3-7  工业企业厂界环境噪声排放标准

项目

污染物名称

执行区域

标准值

备  注

建筑施工

噪声
等效连续A声级

厂界
昼间≤70dB(A)

夜间≤55dB(A)

《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中排放限值
厂界

噪声

等效连续A声级

西、北、东厂界
昼间≤65dB(A)

夜间≤55dB(A)

《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准

厂界

噪声
等效连续A声级
南厂界
昼间≤70dB(A)

夜间≤55dB(A)
《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准
（4）固体废物：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；

生活垃圾参照执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020年修订)第四章“生活垃圾”章节中的规定要求。

	总量

控制

指标
	根据《“十四五”期间全国主要污染物排放总量控制计划》，“十四五”期间全国主要污染物总量控制指标和本项目工程特点，将SO2、NOx、COD、氨氮、TN、TP、颗粒物、VOCs八项作为总量控制因子。
（1）废气排放量：

本项目废气为天然气燃烧废气、配料工序废气、发酵工序废气、喷雾干燥废气、投料、混分粉碎、混合、装袋过程废气，主要为颗粒物、SO2、NOx、氨、硫化氢和臭气浓度。
燃气蒸汽发生器天然气使用量为72万m3/a，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，天然气燃烧废气烟气量为107753m3/万m3天然气，则本项目燃气蒸汽发生器废气排放量为7758216m3/a。排放标准执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）表1中燃气锅炉排放限值要求即SO2：10mg/m³，NOX：50mg/m³，颗粒物：5mg/m³，核算排放量分别为：
SO2：7758216m3×10mg/m3×10-9=0.078t/a；

NOx：7758216m3×50mg/m3×10-9=0.388t/a；

颗粒物：7758216m3×5mg/m3×10-9=0.039t/a。
根据环评预测结果，配料工序、喷雾干燥、投料、混合、粉碎、装袋工序颗粒物排放量为0.065t/a。
综上，本项目废气污染物排放量为颗粒物 0.104t/a、SO2 0.078t/a、NOx 0.388t/a。
（2）废水排放量核算：

本项目外排废水量为1996.2m3/a，外排废水经市政管网排入大王店镇污水处理厂进一步处理。
根据《河北省生态环境厅办公室关于进一步做好建设项目新增水主要污染物排污权核定有关事宜的通知》（冀环办字函〔2023〕283号），本次以大王店污水处理厂出水水质核算排入外环境的废水污染物总量，大王店污水处理厂出水水质满足《大清河流域水污染物排放标准》（DB13/2795-2018）重点控制区排放标准限值，即：COD≤30mg/L、氨氮≤1.5（2.5）mg/L、TN≤15mg/L、TP≤0.3mg/L。

本项目污染物排放总量依据排入外环境的达标排放量进行计算，本项目污染物总量控制指标计算过程如下：

COD：1996.2m3/a×30mg/L×10-6=0.060t/a。
NH3-N：1996.2m3/a×1.5mg/L×10-6=0.003t/a。
总氮：1996.2m3/a×15mg/L×10-6=0.030t/a。

总磷：1996.2m3/a×0.3mg/L×10-6=0.001t/a。
综上：本项目总量控制指标依照国家或地方相关要求核算为：SO2：0.078t/a；NOX：0.388t/a；颗粒物：0.104t/a；VOCs：0t/a；COD：0.060t/a、NH3-N：0.003t/a；TN：0.030t/a、TP：0.001t/a。




四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	（1）大气环境保护措施

①尽量缩短工期和避开在大风情况进行扬尘量大的施工作业，当冬季风力达到4级以上时停止施工；②加强施工工地监督管理，施工现场必须设置全封闭围挡墙，严禁开敞式作业；③施工现场道路、作业区、生活区地面必须硬化；④施工场地配备一些洒水工具，定期对工地及进出工地的路面洒水、冲洗，保持场地的路面和空气具有一定湿度，防止浮尘，在大风日加大洒水量和洒水次数；工地进出口设置车辆冲洗设备，以减少驶出工地车辆轮胎附着的泥土，渣土车车厢封闭严密，冲洗干净；⑤物料堆场做到密闭和全覆盖；⑥运输车辆进出工地应低速或限速行驶，减少汽车行驶扬尘；⑦规范设置公示牌、周边围挡和车辆清洗设施；⑧土石方作业和清扫时落实洒水和喷雾降尘、抑尘措施；工程主体作业层采取密目式安全网封闭措施；⑨土方和物料等采取遮盖堆放，遮盖块状物料的防尘网，网目密度不得少于800目/100平方厘米，遮盖粒状、粉状物料、裸露地面等的防尘网，网目密度不得少于2000目/100平方厘米，防尘网应保持完整无损，并采取防风加固措施；⑩施工层建筑垃圾采用封闭式管道运送或者装袋用垂直升降机械运送，禁止高空抛掷、扬撒；施工现场设置垃圾临时存放点，建筑垃圾及时清运；⑪按规定使用预拌混凝土、预拌砂浆等建筑材料。
经采取上述措施后，施工期扬尘可满足《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）中表1中80μg/m3限值要求，不会对周围大气环境产生明显的不利影响。

（2）水环境保护措施

施工现场用水主要为施工过程中现场冲洗用水和施工人员的生活用水，此外有少量水用来洒水抑尘。施工期的生产废水主要来源于施工现场冲洗，含有较多的泥土和砂石，不能随意乱排污染环境，应在施工现场修建一沉淀池，将废水收集沉淀后再回用施工期泼洒抑尘用水，禁止排入外环境。施工人员的生活盥洗水就地泼洒抑尘，施工人员粪便排入防渗旱厕，旱厕定期清掏由市政部门清运。

（3）噪声环境保护措施

①建设项目打地基拟采用低噪声的施工方式；②合理安排施工时间，制订施工计划时，应尽可能避免大量高噪声设备同时施工，主要噪声源尽量安排在昼间非正常休息时间内进行，减少夜间施工量，夜间禁止打桩，以免噪声扰民；③合理布局施工场地，根据施工期保护目标，施工时尽量将可移动作业的高噪声设备布置在远离附近的居民区一侧；降低人为噪声，降低设备声级；④设备选型上尽量采用低噪设备；对动力机械设备进行定期的维修、养护，维护不良的设备常因松动部件的振动或消声器的损坏而增加其工作时声级；闲置不用的设备应立即关闭；运输车辆进入现场应减速，禁鸣喇叭；⑤对位置相对固定的机械设备，能于棚内操作的尽量进入操作间，不能入棚的，可适当建立单面声障；⑥加强对运输车辆的管理，为避免运输交通噪声对沿线敏感点造成影响，尽量将运输安排在白天进行；在穿行村庄时，应减速行驶，禁止高音鸣笛，以避免噪声对村民的干扰。

采取以上措施后，施工场界噪声符合《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中排放限值要求。

（4）固体废物环境保护措施

固体废物：施工期的固体废物包括职工生活垃圾和在建筑物的建设过程中产生的建筑垃圾，包括余泥渣、废混凝土块、施工过程中散落的砂浆和混凝土、碎砖渣、金属、各种包装材料和其他废弃物等。生活垃圾全部由环卫部门外运处置；建筑垃圾除部分回填土方外，全部由环卫部门外运处理。为避免建筑垃圾外运过程中对周围环境的影响，本评价对建设单位提出以下要求：

①建筑垃圾外运应用苫布覆盖，严禁沿途遗洒，并按环卫部门指定路线运行驶。

②各类建材的包装箱、袋等应派专人负责收集分类存放，统一运往废品收购站回收利用。

③施工单位应指派专人负责施工区建筑垃圾的收集及转运工作，不得随意丢弃。

④弃土应尽可能用于厂区内绿化用土。

施工期的环境影响随施工结束而结束，故项目施工期对周边环境影响较小。


	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1、废气：

本项目废气主要为配料、投料、混合、粉碎、装袋、喷雾干燥过程产生的颗粒物；一次发酵、二次发酵、喷雾干燥过程产生的恶臭气体；蒸汽发生器天然气燃烧废气。
（1）废气环境影响分析
①配料工序颗粒物
本项目原辅材料需进行配料，原辅材料主要为豆饼粉、玉米粉、淀粉、麸皮、葡萄糖、硫酸氢二钾、硫酸锌等，配料过程用量共计为1000t/a。上述过程会有颗粒物产生，颗粒物产生量参考《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）中复合肥厂混合过程逸散损失，颗粒物产生量为0.1kg/t（原料）。则本项目配料工序颗粒物产生量为0.1t/a。
上述废气经集气罩收集后进入1套布袋除尘器（DA001）处理后由1根15m高排气筒1#排放，废气收集效率为90%，风机风量为3000m3/h，则有组织颗粒物产生量为0.09t/a，配料工序每天工作约1.5h，则有组织产生速率0.2kg/h，产生浓度为66.7mg/m3。
布袋除尘器对颗粒物去除效率为96%，则有组织颗粒物排放量为0.004t/a，排放速率0.008kg/h，排放浓度2.67mg/m3。
有组织颗粒物可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。

无组织颗粒物排放量为0.01t/a，排放量较小，经空气稀释后厂界浓度可满足《大气污染物综合排放标准》表2无组织排放监控浓度限值要求。
②发酵工序恶臭气体、水蒸气
本项目在生产过程中，种子罐和发酵罐内需连续通入纯净空气以保持罐内氧气充足，属于典型的好氧发酵，好氧发酵情况下排放气体主要为CO2、水蒸汽，同时产生极少量的恶臭气体。发酵废气排放特征污染物以臭气浓度、硫化物、NH3计。
种子罐和发酵罐自带排气管，将废气首先排入气水分离器除湿后再经生物除臭装置处理后由15m高排气筒排放（DA002）。本项目发酵过程恶臭气体浓度类比《河北冀微生物技术有限公司监测报告（LQJC自行监测[2024]Z170-4）》中发酵废气排放口排放浓度，本项目生物菌剂生产工艺和河北冀微生物技术有限公司生产工艺基本一致，恶臭产生浓度相近，河北冀微生物技术有限公司治理措施采用水雾分离器+活性炭吸附装置处理后排放，本项目采用气水分离器除湿后再经生物除臭装置处理后排放，活性炭吸附装置和生物除臭装置均属于去除恶臭气体的常见工艺，对恶臭气体的去除效率均可达70%。
经类比，本项目发酵工序NH3、H2S、臭气浓度排放浓度分别为3.19mg/m3、0.021mg/m3、173（无量纲），发酵工序风机风量为5000m3/h，年运行7200d，则排放速率分别为0.016kg/h、0.0001kg/h，排放量分别为0.115t/a、0.0007t/a。可以满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2恶臭污染物排放标准值。

③喷雾干燥过程废气
离心分离完成后的半固态部分需经过喷雾干燥消除水分，半固态部分产量约1000t，含水约50%，则干燥完成后得到的生物菌粉约为500t。喷雾干燥过程会有颗粒物产生，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中2625 有机肥料及微生物肥料制造行业-罐式发酵前、后处理颗粒物的产污系数，颗粒物产生量为0.37kg/t-产品，则颗粒物产生量为0.185t/a。

喷雾干燥废气经密闭管道收集后进入1台布袋除尘器+1台生物除臭装置2#处理后由1根15m高排气筒3#排放，废气收集效率为100%，风机风量为3000m3/h，喷雾干燥器出料量为500kg/h，则喷雾干燥时间为1000h/a。则颗粒物产生量为0.185t/a，产生速率为0.185kg/h，产生浓度为61.67mg/m3，布袋除尘器去除效率为96%，则颗粒物排放量为0.007t/a、排放速率为0.007kg/h、排放浓度为2.47mg/m3。本项目恶臭气体主要在发酵过程产生，但喷雾干燥过程中由于液体受热挥发仍会产生少量恶臭气体，根据保守原则，喷雾干燥恶臭气体排放浓度仍类比发酵过程恶臭气体浓度，NH3、H2S、臭气浓度排放浓度分别为3.19mg/m3、0.021mg/m3、173（无量纲），喷雾工序风机风量为3000m3/h，年运行1000h，则排放速率分别为0.01kg/h、0.00006kg/h，排放量分别为0.01t/a、0.00006t/a。
上述工序颗粒物可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。NH3、H2S、臭气浓度可以满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2恶臭污染物排放标准值。

④粉剂粉碎混合、装袋，生物颗粒肥投料、混合、装袋过程废气
粉剂生产过程中喷雾干燥完成的菌粉需进行粉碎并混合轻质碳酸钙，粉碎混合、装袋过程中会有颗粒物产生，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中2625 有机肥料及微生物肥料制造行业-罐式发酵前、后处理颗粒物的产污系数，颗粒物产生量为0.37kg/t-产品，本项目粉剂生物菌肥产量为4010t/a（其中10t用于生产颗粒微生物菌剂），则颗粒物产生量为1.484t/a。
颗粒微生物菌剂投料、混合和装袋过程会有颗粒物产生，上述工序颗粒物参照《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）中复合肥厂卸料、混合、装货过程逸散损失，均为0.1kg/t（原料），共计0.3kg/t（原料）。颗粒微生物菌剂中有机肥颗粒为外购成品，不会有颗粒物产生，主要为粉剂产生的颗粒物，粉剂用量为10t/a，则颗粒物产生量为0.003t/a。
上述颗粒物经集气罩收集后进入1台布袋除尘器2#处理后由1根15m高排气筒3#排放，废气收集效率为90%，风机风量为10000m3/h，年工作时间为2400h，则有组织颗粒物产生量为1.338t/a、产生速率为0.558kg/h、产生浓度为55.76mg/m3，布袋除尘器去除效率为96%，则有组织颗粒物排放量为0.054t/a、排放速率为0.022kg/h、2.23mg/m3。
有组织颗粒物可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。

无组织颗粒物排放量为0.149t/a，排放量较小，经空气稀释后厂界浓度可满足《大气污染物综合排放标准》表2无组织排放监控浓度限值要求。
⑤天然气燃烧废气
本项目生产供热采用2台2t燃气蒸汽发生器。
本项目平均每天燃气蒸汽发生器使用时间为7.5h，年运行300天，则年使用时间为2250h，天然气使用量以产生每蒸吨蒸汽使用80m3天然气计算，则天然气使用量为72万m3/a。
天然气燃烧产生的污染物主要为烟尘（颗粒物）、SO2、NOx、烟气黑度，燃气蒸汽发生器安装低氮燃烧器（国际先进），废气由1根24米高排气筒排放。

参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，天然气燃烧废气烟气量为107753m3/万m3天然气，SO2产生量为0.02S kg/万m3天然气，NOx产生量为3.03kg/万m3天然气。则本项目天然气燃烧废气排放量为7758216m3/a，SO2（S取50）产生量为0.072t/a，NOx产生量为0.218t/a，则SO2排放浓度为9.28mg/m3，NOx浓度为28.10mg/m3。
根据《北京环境总体规划研究》给出的天然气燃烧排放系数：燃烧1万m3天然气产生0.45kg颗粒物，则本项目颗粒物产生量为0.032t/a，产生浓度为4.13mg/m3。类比同类项目，烟气黑度＜1级。
则本项目天然气燃烧废气可以满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）表1 中燃气锅炉排放限值要求。
⑥食堂油烟
本项目设一食堂供员工就餐，食堂运行过程会有食堂油烟产生。
食堂每餐约接待75人次，每天提供一餐，食堂设有2个基准灶头，工作时间每天2h（年运行600h），能够满足职工用餐需求。食堂在烹饪过程会产生一定的油烟废气，采用集气罩收集，通过风机引入一套经环保认证的油烟净化器处理后引至室外排放。

目前我国居民人均日食用油用量约10g/人·餐，一般油烟挥发量占总耗油量的2~4%，项目取平均值3%。则本项目油烟产生量0.007t/a。
参照《餐饮业大气污染物排放标准》（DB13/5808-2023），单个灶头基准风量为2000m3/h，则本项目食堂集气罩风量为4000m3/h。
集气罩集气效率为90%，则有组织油烟产生量为0.006t/a，产生速率为0.011kg/h，产生浓度为2.63mg/m3，静电式油烟净化器去除效率80%，则本项目油烟排放量为0.001t/a，排放速率为0.002kg/h，排放浓度为0.525mg/m3，油烟废气采用管道引至室外排放。
其他未收集油烟无组织排放，排放量为0.001t/a、排放速率为0.001kg/h。
本项目食堂油烟可满足《餐饮业大气污染物排放标准》（DB13/5808-2023）表 1小型标准最高允许排放浓度1.5mg/m3的要求。
（2）废气治理措施可行性
生物除臭装置原理：生物滤池法是把收集的臭气先经过加湿处理，再通过长满散生物的、湿润多孔的生物滤层，臭气物质被填料吸收然后被微生物分解成二氧化碳和其它无机物，从而达到除臭目的。为了使微生物保持高活性，必须为之创造一个良好的生存环境，比如：适宜的湿度、pH值、氧气含量、温度和营养成分等。实际生产设计要求载体填料相对湿度保持在80%-95%，所以需经常喷淋原水或过滤池本身的渗水。生物滤池工艺流程见图5。
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图5   生物滤池原理图
生物滤池主要是由增湿器和生物处理装置两部分组成。经引风机收集系统收集的臭气通过增湿器预处理，达到适宜的混度后进入生物处理装置。生物处理装置由长满微生物的、湿润多孔的生物滤层组成。臭气在生物处理装置中经历以下几个步骤:①臭气中有机污染物首先同水接触并溶解于水中，即由气膜扩散进入液膜。②溶解于液膜中的有机污染物在浓度差的推动作用下进一步扩散到生物膜内，进而被其中的微生物捕获并吸收。③进入微生物体内的有机污染物在其自身的代谢过程中能源和营养物质被分解,最终转化为无害的化合物。在此净化过程中，总吸收速率主要取决于气、液两相中的有机污染物扩散速率和生化反应速率。滤池滤层填料可采用海绵、干树皮、干草、纤维性泥炭、木渣、贝壳、果壳及其混合物。由于填料本身是有机养分，当过滤池暂停运行时，微生物可以利用填料的有机成分继续维持生命活动。
根据《排污许可证申请与核发技术规范 磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料及微生物肥料工业》（HJ864.2-2018），生物除臭属于可行技术。因此本项目采用生物除臭装置去除恶臭气体可行。
脉冲布袋除尘器是一种干式滤尘装置。它适用于捕集细小、干燥、非纤维性颗粒物。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，含尘气体由灰斗上部进风口进入后，在挡风板的作用下，气流向上流动，流速降低，部分大颗粒颗粒物由于惯性力的作用被分离出来落入灰斗，含尘气体进入中箱体经滤袋的过滤净化，颗粒物被阻留在滤袋的外表面，净化后的气体经滤袋进入上箱体，由出风口排出。

脉冲布袋除尘器结构简单，维护操作方便。处理风量的范围广，小的仅1分钟数立方米，大的可达1分钟数万立方米，可用于含尘废气的处理，减少大气污染物的排放，而且除尘效率高，一般在90%以上，除尘器出口气体含尘浓度在数十毫克每立方米之内，对亚微米粒径的细尘有较高的分级效率。
本项目生产过程产生的颗粒物采用布袋除尘器治理，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-2625有机肥料及微生物肥料制造行业系数手册》，布袋除尘器属于可行措施。
油烟净化机采用静电、荷电和滤网的联合作用来净化废气中的油烟。含油雾的气体经过金属滤网时，较大颗粒的油滴被滤网阻挡、粘附。透过滤网的较小颗粒的油滴随气体进入除油电场，在高压电场的作用下，使微小颗粒的油雾荷电，在电场力的作用下向收油滤网运动，并在滤网上积聚成较大的油滴，受地心引力作用，油滴流下，经排油道排出。油烟中油雾的分离效率多在80%以上，经处理后废气中的油烟含量能满足《餐饮业大气污染物排放标准》（DB13/5808-2023）表 1小型标准最高允许排放浓度1.5mg/m3的要求。治理措施可行。
（3）废气环境影响结论

综上，本项目废气污染物主要为颗粒物、SO2、NOx、NH3、H2S、臭气浓度，在采取相应防治措施后，均做到达标排放，且排放量较小，因此项目的建设对项目所在区域大气环境影响较小。




表4-1  项目废气污染源产生排放情况一览表
	序号
	产排污环节
	排放

形式
	排气量

(m3/h)
	工作时间（h/a）
	污染物
	产生情况
	治理措施
	收集效率(%)
	去除率(%)
	是否为可行技术
	排放情况
	排放

标准
	达标情况

	
	
	
	
	
	
	产生量

（t/a）
	产生速率（kg/h）
	产生浓度

（mg/m3）
	
	
	
	
	排放量（t/a）
	排放速率

（kg/h）
	排放浓度（mg/m3）
	
	

	1
	配料工序
	有组织
	3000
	450
	颗粒物
	0.09
	0.2
	66.7
	集气罩+1台布袋除尘器+1根15m高排气筒（DA001）
	90
	96
	是
	0.004
	0.008
	2.67
	120mg/m3，1.75kg/h
	达标

	2
	一次发酵、二次发酵
	有组织
	5000
	7200
	NH3
	0.383
	0.053
	10.63
	管道收集+1台生物除臭装置+1根15m高排气筒（DA002）
	100
	70
	是
	0.115
	0.016
	3.19
	4.9kg/h
	达标

	
	
	
	
	
	H2S
	0.002
	0.0003
	0.07
	
	
	
	
	0.0007
	0.0001
	0.021
	0.33kg/h
	达标

	
	
	
	
	
	臭气浓度
	/
	/
	577（无量纲）
	
	
	
	
	/
	/
	173
	2000（无量纲）
	达标

	3
	喷雾干燥
	有组织
	3000
	1000
	颗粒物
	0.185
	0.185
	61.67
	管道收集+1台布袋除尘器+1台生物除臭装置+1根15m高排气筒（DA003）
	100
	96
	是
	0.007
	0.007
	2.47
	120mg/m3，1.75kg/h
	达标

	
	
	
	
	
	NH3
	0.033
	0.033
	10.63
	
	
	70
	
	0.01
	0.01
	3.19
	4.9kg/h
	达标

	
	
	
	
	
	H2S
	0.0002
	0.0002
	0.07
	
	
	
	
	0.00006
	0.00006
	0.021
	0.33kg/h
	达标

	
	
	
	
	
	臭气浓度
	/
	/
	577（无量纲）
	
	
	
	
	/
	/
	173
	2000（无量纲）
	达标

	4
	混合粉碎、投料、装袋
	有组织
	10000
	2400
	颗粒物
	1.338 
	0.558 
	55.763 
	集气罩+1台布袋除尘器+1根15m高排气筒（DA004）
	90
	96
	是
	0.054 
	0.022 
	2.231 
	120mg/m3，1.75kg/h
	达标

	5
	燃气蒸汽发生器废气
	有组织
	4310
	1800
	颗粒物
	0.032
	0.018
	4.13
	安装低氮燃烧器+1根24m高排气筒（DA005）
	100
	/
	是
	0.032
	0.018
	4.13
	5mg/m3
	达标

	
	
	
	
	
	SO2
	0.072
	0.04
	9.28
	
	100
	
	
	0.072
	0.04
	9.28
	10mg/m3
	达标

	
	
	
	
	
	NOx
	0.218
	0.12
	28.10
	
	100
	
	
	0.218
	0.12
	28.10
	50mg/m3
	达标

	
	
	
	
	
	烟气黑度
	/
	/
	＜1级
	
	100
	
	
	/
	/
	＜1级
	1级
	达标

	6
	食堂
	有组织
	4000
	600
	油烟
	0.080 
	0.033 
	1.111 
	经1台油烟净化器处理后引至室外排放
	90
	80
	是
	0.008 
	0.003 
	0.111 
	1.5mg/m3
	达标

	7
	厂界
	无组织
	--
	/
	颗粒物
	0.323
	0.136
	--
	--
	--
	--
	--
	0.323
	0.136
	＜2.0
	1.0mg/m3
	达标


表4-2  大气排放口基本情况一览表
	排放口编号
	排放口名称
	污染物种类
	排放口类型
	排放口地理坐标(o)
	排气筒参数

	
	
	
	
	经度
	纬度
	排气筒高度(m)
	排气筒出口内径(m)
	温度(℃)

	DA001
	配料工序排气筒
	颗粒物
	一般排放口
	115.44621
	39.04350
	15
	0.25
	20

	DA002
	发酵工序排气筒
	NH3、H2S、臭气浓度
	一般排放口
	115.44638
	39.04350
	15
	0.35
	20

	DA003
	喷雾干燥排气筒
	颗粒物、NH3、H2S、臭气浓度
	一般排放口
	115.44645
	39.04371
	15
	0.25
	20

	DA004
	投料、混合、粉碎、装袋排气筒
	颗粒物
	一般排放口
	115.44645
	39.04405
	15
	0.5
	20

	DA005
	天然气燃烧废气排气筒
	颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度
	一般排放口
	115.44586
	39.04350
	24
	0.3
	80


表4-3  废气监测计划一览表

	监测点位
	监测因子
	监测频次
	执行排放标准

	DA001
	颗粒物
	1次/半年
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准

	DA002
	NH3、H2S、臭气浓度
	1次/半年
	《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2恶臭污染物排放标准值

	DA003
	颗粒物、NH3、H2S、臭气浓度
	1次/半年
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2恶臭污染物排放标准值

	DA004
	颗粒物
	1次/半年
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准

	DA005
	颗粒物
	1次/年
	《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）表1 中燃气锅炉排放限值要求

	
	SO2
	1次/年
	

	
	NOx
	1次/月
	

	
	林格曼黑度
	1次/年
	

	DA006
	油烟
	1次/年
	《餐饮业大气污染物排放标准》（DB13/5808-2023）表 1小型标准

	厂界
	颗粒物
	1次/半年
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值

	废气污染源监测计划的制定参照《排污单位自行监测技术指南 磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料和微生物肥料》（HJ1088—2020）《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820—2017），同时结合本项目实际情况，制定环境监测方案。


表4-4   废气非正常工况一览表

	污染源
	非正常排放 原因
	污染物
	非正常排放浓度

/（mg/m3）
	非正常排放速率

/kg/h
	单次持续时间

/min
	发生频次

/次
	排放量（kg/a）
	应对措施

	DA001
	污染治理设施发生故障，达不到应有去除效率
	颗粒物
	66.7
	0.2
	15~30
	1 年
	0.1
	停止生产，直至污染防治设施修复

	DA002
	
	NH3
	10.63
	0.053
	15~30
	1 年
	0.0265
	

	
	
	H2S
	0.07
	0.0003
	15~30
	1 年
	0.00015
	

	
	
	臭气浓度
	577（无量纲）
	/
	15~30
	1 年
	/
	

	DA003
	
	颗粒物
	61.67
	0.185
	15~30
	1 年
	0.093
	

	
	
	NH3
	10.63
	0.033
	15~30
	1 年
	0.0165
	

	
	
	H2S
	0.07
	0.0002
	15~30
	1 年
	0.0001
	

	
	
	臭气浓度
	577（无量纲）
	/
	/
	1 年
	/
	

	DA004
	
	颗粒物
	55.76
	0.558
	15~30
	1 年
	0.279
	


	运营
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	2、废水

（1）本项目废水产生情况

本项目废水主要为洗罐废水和洗瓶废水、燃气蒸汽发生器尾水和反冲洗废水、职工生活污水以及食堂废水。
其中洗罐废水和洗瓶废水与本项目发酵罐内液体成分一致，因此回用于生产配料用水。
废水中污染物主要为COD、SS、全盐量等。参考《环境影响评价工程师职业资格登记培训系列教材——社会区域类环境影响评价》（中国环境科学出版社）中数据，软水制备系统排水中COD20mg/L、SS160mg/L、全盐量1000mg/L，锅炉排水中COD12mg/L、SS40mg/L、全盐量2200mg/L。软水制备排水和锅炉排水中的氨氮、总氮、总磷浓度参照《纯水制备过程中氨氮和总氮在制水废水中的富集》，氨氮浓度为0.5mg/L，总氮浓度为1.5mg/L，总磷浓度为0.1mg/L。
本项目燃气蒸汽发生器尾水量为0.54m3/d（162m3/a），反冲洗水量为0.354m3/d（106.2m3/a），则生产废水产生量为0.894m3/d（268.2m3/a），产生浓度为COD 14.91mg/L、SS 85.76mg/L、全盐量1726.32mg/L、氨氮 0.48mg/L、总氮1.49mg/L、总磷0.11mg/L，污染物产生量为COD 0.004t/a、SS 0.024t/a、全盐量0.463t/a、氨氮0.00013t/a、总氮0.0004t/a、总磷0.00003t/a。
生活污水和食堂废水产生量为5.76m3/d（1728m3/a），主要污染物为pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP、动植物油，经同类企业类比：废水中pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP、动植物油的产生浓度分别为6~9、300mg/L、125mg/L、180mg/L、30mg/L、TN 45mg/L、TP 3.0mg/L、动植物油50mg/L。
本项目食堂废水经隔油池隔油后同生活污水一并进入厂区化粪池处理后由市政管网排入大王店镇污水处理厂处理。
隔油池、防渗化粪池污染物去除效果见表4-5：

表4-5  废水污染源污染物去除效果一览表
序号

产排污

环节

废水量

m3/a

污染物

产生情况

治理

措施

治理措施

排放情况

产生

浓度

mg/L

产生量

t/a

去除率(%)

排放

浓度mg/m3
排放量t/a

1

生活污水
1728
pH
6~9

--

隔油池、防渗化粪池

--

6~9

--

COD
300

0.518
6.8

280

0.484
BOD5
125

0.216
5.2
118.5
0.205
SS
180

0.311
33.33

120

0.207
氨氮
30

0.052
2.9

29.1

0.050
TN
45
0.078
4.5
43
0.074
TP
3.0
0.005
3.3
2.9
0.005
动植物油

50

0.086
60

20

0.035
（2）本项目废水排放情况：

本项目全厂废水排放量为1996.2m3/a，本项目食堂废水经隔油池处理后同生活污水一并进入厂区化粪池处理后同燃气蒸汽发生器尾水和反冲洗废水经市政管网排入大王店镇污水处理厂。外排废水主要污染物为pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮、动植物油、全盐量排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准及大王店镇污水处理厂进水水质要求。外排废水中pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮、动植物油、全盐量排放浓度见表4-6。

表4-5   综合废水污染物排放情况表
产排污

环节

废水量

m3/a

污染物

排放情况

标准值
产生浓度mg/L

产生量t/a

综合废水
1996.2
pH
6~9

--

6~9

COD
244.46
0.488
500
BOD5
102.70
0.205
290
SS
115.72
0.231
350
氨氮
25.11
0.05013
45
TN
37.27
0.0744
65
TP
2.52

0.00503

8
动植物油
17.53

0.035

100
全盐量
231.94 

0.463

/
大王店镇污水处理厂接收本项目废水可行性分析：

大王店镇污水处理厂主要接纳河北徐水经济开发区和大王店镇范围内的生活污水和工业废水，污水处理工程拟分两期进行建设，近期建设规模1.5万t/d，远期扩建至5万t/d。近期已通过阶段验收并投入正式运行，目前已完成提标改造，污水处理后出水水质主要污染物COD、BOD5、氨氮、总氮、总磷满足《大清河流域水污染物污染物排放标准》（DB13/2795-2018）表1重点控制区排放限值，其他污染物满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，同时满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）表1标准限值。提标改造后污水处理工艺采用“粗格栅与进水泵房+细格栅与旋流沉砂池+初次配水井+改良型奥贝尔氧化沟（厌氧池+氧化沟）+二沉池配水井+二沉池+高密度澄清池+反硝化深床滤池+臭氧接触氧化池+纤维转盘滤池+接触消毒池”，同时建设中水处理设施，达到相应标准后通过中水管道回用园区，多余排放河道，补给河道景观。
表4-7 大王店镇污水处理厂进、出水水质要求单位：mg/L（除pH外）
污染物名称

pH值

SS

BOD5
COD

氨氮

总氮

总磷

设计进水水质

6-9

300
220

500

45
70
5

设计出水水质

6-9

≤10

≤6

≤30
≤1.5（2.5）

≤15

≤0.3

本项目位于大王店镇污水处理厂收水范围内，废水经市政管网排入保定市徐水区大王店镇污水处理厂进一步处理。综上所述，本项目废水水质较为简单，排放量较小，主要为生活污水，且排放浓度可以满足大王店镇污水处理厂进水水质要求，目前大王店镇污水处理厂处理能力较为富裕，本项目对污水处理厂产生的处理负荷较小，因此本项目依托大王店镇污水处理厂措施可行，废水能够做到达标排放，不会对周围水环境产生明显不利影响。
本项目废水排放口信息见表4-8。
表4-8  排放口信息一览表
排放口名称

编号

排放口

排放口

类型

主要

污染物

地理坐标(o)
图形标志

经度
经度
综合废水排放口

DW001

综合废水排放口

一般排放口

pH、

COD、BOD5、氨氮、SS、TN、TP、全盐量
115.42716
38.83169
[image: image2.png]



废水监测计划：根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819—2017）中废水监测点位、指标及频次并结合本项目实际情况，本项目废水监测计划如下：

表4-9  废水监测计划一览表
监测点位

监测指标

监测频次

执行标准

厂区总排口

pH
1次/年
满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准和大王店镇污水处理厂进水水质要求
COD

BOD5
SS
NH3-N
TN
TP
动植物油
全盐量
3、噪声

（1）源强分析
本项目噪声污染源主要是生产设备运行噪声和风机噪声，为连续性噪声。以厂区西南角为（0,0）坐标，主要产噪设备噪声源强及空间位置如表4-10、4-11。

表4-10  项目运营期噪声源强一览表（室外声源）
序号
设备名称
数量
单个噪声源强dB(A)/m
坐标
降噪措施
降噪量dB(A)
削减后噪声源强dB(A)
噪声持续时间
（台/套）
X（m）
Y（m）
Z（m）
1
治理设施风机（DA001）
1
80/1
76
20
1
进出口软管连接、消声器
20
60
昼间
2
治理设施风机（DA002）
1
83/1
51.5
12
1
20
63
昼夜
3
治理设施风机（DA003）
1
80/1
7
20
1
20
60
昼间
4
治理设施风机（DA004）

1
85/1
76
70
1
20
65
昼间
表4-11  运营期噪声源强一览表（室内声源）
序号

声源名称
数量
单个噪声源强dB(A)/m
声源控制措施

坐标（m）
距室内边界距离（m）

室内边界声级dB(A)
运行时段

建筑物插入损失dB(A)
建筑物外噪声

（台/套）
X
Y
Z
声压级/dB（A）

建筑物外距离（m）

1

空压机
1
90/1
采用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等措施
10
36
1
东

65
53.74
昼（夜）
25
28.74
1

南

13
67.72
25
42.72
西

2
83.98
25
58.98
北

93
50.63
25
25.63
2

不锈钢碟片式离心机
1
80/1
45
30
1
东

30
50.46
25
25.46
1

南

17
55.39
25
30.39
西

37
48.64
25
23.64
北

89
41.01
25
16.01
3

喷雾干燥机
1
80/1
40
30
1
东

35
49.12
25
24.12
1

南

17
55.39
25
30.39
西

32
49.90
25
24.90
北

89
41.01
25
16.01
4

超细粉碎机组
1
85/1
60
70
1
东

15
61.48
25
36.48
1

南

57
49.88
25
24.88
西

52
50.68
25
25.68
北

49
51.20
25
26.20
5

混合机组
1
80/1
55
80
1
东

20
58.78
25
33.78
1

南

67
48.28
25
23.28
西

47
51.36
25
26.36
北

39
52.98
25
27.98
6
包装机
1
80/1
55
83
1

东

20

58.78

25
33.78
1
南

70
47.90

25
22.90
西

47

51.36

25
26.36
北

36
53.67

25
28.67
7
高速混合机组
1
85/1
50
70
1
东

25
57.04
25
32.04
1

南

57
49.88
25
24.88
西

42
52.54
25
27.54
北

49
51.20
25
26.20
8
滚筒混合机组
1
80/1
40
75
1
东

35
49.12
25
24.12
1

南

62
44.15
25
19.15
西

32
49.90
25
24.90
北

44
47.13
25
22.13
9
燃气蒸汽发生器鼓风机
2
85/1
10
16
1
东

65
48.74
25
23.74
1

南

3
75.46
25
50.46
西

2
78.98
25
53.98
北

103
44.74
25
19.74
依据声源的分布规律及预测点与声源之间的距离，把噪声源简化成点声源，依据已获得的声学数据，利用《环境影响的评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）中推荐的预测模式分别计算各声源对厂界的贡献值，评价其超标和达标情况，预测模式如下：
①室外声源在预测点产生的声级计算模型
各声源对预测点的贡献值按下式计算：
Lp（r）=Lw+Dc－（Adiv+Aatm+Agr+Abar+Aminc）
式中：Lp（r）—预测点处声压级，dB；
Lw—由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB；
Dc—指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；
Adiv—几何发散引起的衰减，dB；
Aatm—大气吸收引起的衰减，dB；
Agr—地面效应引起的衰减，dB；
Abar—障碍物屏蔽引起的衰减，dB；
Aminc—其他多方面效应引起的衰减，dB。
②室内声源等效室外声功率级计算方法
声源位于室内，室内声源可采用等效室外声功率级法进行计算。
首先计算出某一室内声源靠近围护结构处的倍频带声压级或A声级：
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式中：Lp1--靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；
Lw--点声源声功率级（A计权或倍频带），dB；
Q--指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；
R--房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数；
r--声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

计算出所有室内声源的靠近围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：
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式中：Lp1i（T）为靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；Lp1ij为室内j声源i倍频带的声压级，dB；N为室内声源总数。
计算出靠近室外围护结构处的声压级：

Lp2i（T）=Lp1i（T）－（TLi+6）

式中：Lp2i（T）为靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；Lp1i（T）为靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB；TLi为围护结构i倍频带的隔声量，dB。
将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积S处的等效声源的倍频带的声功率级：
Lw=Lp2（T）+10lgS

式中：Lw为中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；Lp2（T）为靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；S为透声面积，m2。

然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。
③工业企业噪声计算
设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：
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式中：Leqg--建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；
T--用于计算等效声级的时间，s；
N--室外声源个数；
ti--在T时间内i声源工作时间，s；
M--等效室外声源个数；
tj--在T时间内j声源工作时间，s。
（2）预测结果

厂界噪声预测结果见表4-12。

表4-12  厂界噪声预测结果一览表    单位dB(A)
名称

时段

贡献值

昼间标准值

夜间标准值
达标分析

东厂界

昼夜
34.38
65
55
达标

南厂界

昼夜

38.26
70
55
达标

西厂界

昼夜

42.12
65
55
达标

北厂界

昼夜

23.92
65
55
达标

本项目通过对选择低噪声设备，基础减振、厂房隔声、风机采用进出口软连接及消声措施，项目投产后运行噪声对厂界的噪声贡献值在23.92～42.12dB(A)，四周噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3、4类标准要求。

综上，本项目的噪声贡献值对厂界声环境的影响较小，不会对厂界及周围声环境质量产生明显不利影响。

（3）噪声污染防治可行性
本项目风机采用进出口软连接及消声措施等噪声防治技术，主要生产设备采用低噪声设备、基础减震、厂房隔声等措施，满足《排污许可申请与核发技术规范 工业噪声》(HJ1301-2023)中污染防治技术要求。
（4）噪声监测计划
参照《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ1121-2020)中的有关规定要求，针对本项目产排污特点，制定监测计划：

每季度在企业厂界四周按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）方法要求监测一次昼间噪声值，企业南侧厂界四侧噪声排放执行标准为《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准、其他厂界执行3类标准。
4、固体废物

本项目固体废物主要为废包装袋、除尘灰、废离子交换树脂、发酵液滤渣、生活垃圾、餐厨垃圾和废油脂。

本项目原材料会产生废包装袋，产生量约为1.0t/a，全部收集后外售。
本项目布袋除尘器会产生除尘灰，产生量为1.548t/a，全部收集后外售。
本项目软化处理装置产生的废离子交换树脂每3年更换1次，产生量约1.5t（合0.5t/a），由设备提供厂家及时更换。
本项目发酵液过滤会产生过滤液废渣，产生量为1.0t/a，全部回用于粉剂生产。
本项目劳动定员75人，职工生活垃圾以0.5kg/人·d计，则产生量为11.25t/a，统一收集后交由环卫部门处理。
本项目食堂的餐厨垃圾、隔油池废油脂产生量约为2.5kg/d，餐厨垃圾和废油脂产生量合计为0.75t/a，委托有处置能力的单位进行处置。
本项目固废产生量及处置情况见表4-13、4-14。
表4-13 固体废物产生量及处置情况一览表
序号

名称

产生环节

产生量t/a

属性

处置措施

1

废包装袋
原材料
1.0
一般

固废

定期外售

2
除尘灰
布袋除尘器
1.548
3
废离子交换树脂
软水制备设施
0.5
交由厂家回收
4
发酵液滤渣
过滤
1.0
直接回用于粉剂生产
表4-14一般固体废物汇总表
序号

一般固废名称

废物种类
一般固废

代码

产生量（t/a）

产生工序及

装置

产废

周期

污染防治措施

1
废包装袋
SW17可再生类废物
900-099-S17
1.0
原材料
每天

暂存于一般固固废区
2

除尘灰
SW59其他工业固体废物
900-099-S59
1.548
布袋除尘器
每天

3

废离子交换树脂
SW59其他工业固体废物
900-008-S59
0.5
软水制备设施
3年
4
发酵液滤渣
SW59其他工业固体废物
900-099-S59
1.0
过滤
3d
直接回用
一般固体废物环境影响分析：
本项目发酵液滤渣直接回用于粉剂生产，其他固废全部暂存于厂区内一般固废区内，本项目在1#生产车间内设置一处一般固废区，一般固废区内防渗措施依托生产车间内防渗措施（水泥地面），设置专人管理，及时记录台账，按要求张贴一般固废贮存标识，其贮存过程可满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。

本项目一般固体废物定期清运，全部妥善处理，不会对周边环境造成不良影响。
5、地下水和土壤

（1）地下水和土壤环境影响类型与影响途径识别

表4-15 地下水和土壤环境影响类型与影响途径识别一览表
污染源

工艺流程/节点

污染途径

全部污染物指标

特征因子

发酵车间
贮存
垂直入渗

/

COD、NH3-N
（2）地下水和土壤环境保护措施及防治对策

为防止对地下水的污染，按照重点防渗区、一般防渗区进行防渗处理，对防渗区应分别采取不同等级的防渗方案。

①重点防渗区：指对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现和处理的区域或部位。本项目液态物料泄漏后可及时发现，且均为常规污染物，因此本项目不设置重点防渗区。
②一般防渗区

一般防渗区指对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理的区域或部位。1#生产车间、2#生产车间地面：地面采取三合土铺底，再在上层铺20cm的防渗水泥进行硬化。
综上所述，企业在加强管理，强化防渗措施的前提下，污染物渗入地下的量极小，对区域地下水和土壤环境造成影响的可能性较小，污染物渗入地下的量极其轻微，不会对评价区地下水和土壤产生明显影响。
6、环境风险

（1）环境风险识别：
①物质危险性识别
物质危险性识别，包括主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。本项目原辅材料主要为豆饼粉、玉米粉豆饼粉、玉米粉、淀粉、麸皮、葡萄糖、酵母粉、磷酸氢二钾、硫酸锌、硫酸锰、水等微生物所需营养物质，无明显危险性。本项目涉及的《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B中的危险物质为管道天然气。本项目设计风险物质特性见表4-16、4-17。
表4-16  项目涉及的风险物质的危险特性
序号

名称

存储方式

最大储存量（t）

危险特性

位置
1
天然气*
/
0.1
易燃、易爆
输气管道
*本项目使用管道天然气，实际量为管道暂存的量。
表4-17  项目涉及物质的易燃易爆物质特性分类

名称

化学式

理化性质

毒理性质

危险特性

中毒特性

天然气

天然气主要成

分是烷烃，甲烷占绝大多数，可达80%~96%，另有少量的乙烷、丙烷和丁烷，此

外还含有硫化氢、二氧化碳、氮和水气，以及微量的惰性气体

无色、可燃、无毒气体，沸点是-161.49℃。甲烷对空气的重量比是0.54，溶解度差

/

在正常气压下，甲烷的爆炸下限（LEL）为5-6%,爆炸上限（UEL）为15-16%；甲烷在空气中的浓度达到9.5%时，就会发生最强烈的爆炸。

基本无毒，但浓度过高会使空气中氧含量降低，可引起头痛。头晕、发力等

②风险潜势初判

对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的规定，项目Q值计算如下：本项目涉及物料Q值确定情况见表4-18。
表4-18  建设项目风险潜势确定表
序号

危险物质名称

CAS号

最大贮存量（t）

临界量（t）

Q值

风险潜势

1

天然气（甲烷）
74-82-8
0.1
10
0.01
Ⅰ

合计
0.01
当Q＜1时，项目风险潜势为Ⅰ。
③评价等级

根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。

表4-19 评价工作等级划分
环境风险潜势

Ⅳ、Ⅳ+
Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

评价工作等级

一

二

三

简单分析*

*是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。

根据上表可知，本项目环境风险潜势为Ⅰ，评价拟对环境风险进行简单分析。

（2）生产系统危险性识别：
生产系统危险性识别，包括主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护设施等。本项目生产系统危险性识别主要为天然气管道。
（3）危险物质向环境转移的途径识别

天然气：天然气在燃烧过程中会伴生颗粒物、CO、CO2和少量SO2和NO2等污染物，短时间内会对周围环境空气产生不利影响。
（4）环境风险防范措施：

本项目风险源为天然气管道，主要采取以下风险防范措施：

①小火用干粉灭火器或二氧化碳灭火器灭火；对燃烧剧烈的大火，要与火源保持尽可能大的距离或者用遥控水枪或水炮：否则撤离火灾现场，让其自行燃尽。火灾时尽可能将火源从火场移到空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色，必须马上撤离。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土等。

②配备必要的火灾应急救援器材、设备，对消防措施定期检査，保证消防措施的有效性，并定期组织演练。

③天然气输送管线的设计严格按照《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）和《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）中的要求执行。
④定期对燃气管道进行检查，需经常维护保养减少事故隐患。
采用以上措施后，可有效降低风险源处存在的潜在风险。

（5）应急预案
企业应根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《国家突发环境事件应急预案》及《突发环境事件应急预案管理暂行办法》以及《河北省生态环境厅关于优化企事业单位突发环境事件应急预案备案的指导意见》（试行）要求进行简化管理，应按要求填写《企事业单位环境应急预案表》、《环境安全责任承诺卡》，通过河北省突发环境事件应急预案备案系统提交县级生态环境部门，不再需要外部评审。

（6）环境风险结论

本项目的风险物质为管道天然气，项目针对性的制定了风险防范措施和应急措施，能够使风险事故发生概率大幅减小，造成的损失最小，因此本项目环境风险防范措施有效可行。

7、排污许可衔接
根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于“二十一、化学原料和化学制品制造业 26—肥料制造 262，有机肥料及微生物肥料制造 2625”，固定污染源排污许可管理类别为简化管理，本项目建成排污前应按照要求进行排污许可申报。


五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物

项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001/配料工序
	颗粒物
	设置密闭配料间，配料工序上方设置集气罩，废气经收集后进入1台布袋除尘器处理后由1根15m高排气筒排放（DA001）
	满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及无组织排放监控浓度限值要求

	
	DA002/一次发酵、二次发酵工序
	氨、硫化氢、臭气浓度、水蒸气
	密闭管道收集+1台气水分离器+1台生物除臭装置+1根15m高排气筒排放（DA002）
	《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2恶臭污染物排放标准值

	
	DA003/喷雾干燥工序
	颗粒物、氨、硫化氢、臭气浓度
	密闭管道收集+1台布袋除尘器+1台生物除臭装置+1根15m高排气筒排放（DA003）
	满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2恶臭污染物排放标准值

	
	DA004/混合、粉碎、装袋、投料
	颗粒物
	投料、混合粉碎和装袋工序上方设置集气罩，废气经收集后进入1台布袋除尘器处理后由1根15m高排气筒（DA004）
	满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及无组织排放监控浓度限值要求

	
	DA005/天然气燃烧废气
	烟气黑度、颗粒物、SO2、NOx
	低氮燃烧+1根24m高排气筒排放
	满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）表1 中燃气锅炉排放限值要求

	
	食堂油烟
	油烟
	经1台油烟净化装置处理后引至室外排放
	满足《餐饮业大气污染物排放标准》（DB13/5808-2023）表 1小型标准最高允许排放浓度要求

	地表水环境
	生活污水、食堂废水
	pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮、动植物油
	本项目食堂废水经隔油池处理后同生活污水一并进入厂区化粪池处理后同燃气蒸汽发生器尾水和反冲洗废水经市政管网排入大王店镇污水处理厂
	满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准及大王店镇污水处理厂进水水质要求

	
	燃气蒸汽发生器尾水、反冲洗废水
	COD、SS、全盐量
	
	

	
	洗罐废水、洗瓶废水
	pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮
	回用于生产配料用水

	声环境
	生产设备和风机噪声
	等效连续A声级
	选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声，风机进出口软管连接，消声措施
	南厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）表1中4类标准的要求，其余厂界执行3类标准

	电磁

辐射
	--
	--
	--
	--

	固体

废物
	一般固体废物：废包装袋、除尘灰、废离子交换树脂，废包装袋、除尘灰全部收集后外售，废离子交换树脂交由厂家回收；发酵液滤渣回用于粉剂生产。
生活垃圾：统一收集后交由环卫部门处理。

餐厨垃圾和废油脂：委托有处置能力的单位进行处置。

	土壤及地下水污染防治措施
	为防止对地下水的污染，按照一般防渗区对1#生产车间进行防渗处理，
一般防渗区：一般防渗区指对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理的区域或部位。生产车间地面：地面采取三合土铺底，再在上层铺20cm的防渗水泥进行硬化。

	生态保护措施
	/

	环境风险防范措施
	定期对燃气管道进行检查，需经常维护保养减少事故隐患。配备必要的火灾应急救援器材、设备。

	其他环境管理要求
	1、排污许可制度、竣工环境保护验收内容
本项目建设应严格遵循“三同时”制度，即项目环保措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。且项目竣工后应按照规定办理竣工验收手续，经验收合格后方可投入使用，按排污许可相关要求进行排污，同时企业应贯彻落实国家相关法律法规及政策，以国家相关法律法规为依据，落实防治环境污染措施，建立排污口规范化档案及环境管理台账。
2、排污口规范化
根据《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发[1999]24号）和，为进一步强化对污染源的现场监督管理及更好的落实污染物总量控制的要求，规定一切新建、扩建、改造和限期治理的排污单位必须在建设污染源治理实施的同时建设规范化排污口，并作为落实环境保护“三同时”制度的必要组成部分和项目验收内容之一。排污口规范化的技术要求如下：

1）如实向环保管理部门申报所排放的主要污染物种类、数量、浓度、排放去向等情况。

2）按照《环境保护图形标志——排放口（源）》（GB15562.1-1995）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）及其修改单的规定，排放口及固体废物堆存场所应设置相应的环保图形标志牌。

3）填写由国家环保总局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并根据登记证的内容建立排污口管理档案。

4）规范化排污口有关设施属环境保护设施，企业要将其纳入本公司设备管理，并选派责任心强、有专业知识和技能的专业或兼职人员对排污口进行管理。

5）参照《排污单位污染物排放口二维码标识技术规范》（HJ12297-2023）对厂区内大气、水排放口设置二维码标识。
表5-1  排放口标志一览表

排放口名称

编号示例

图形标志

要求

排气筒

DA001



辅助标志内容：(1)排放口标志名称；(2)单位名称；(3)编号；(4)污染物种类； 

辅助标志字型：黑体字；

标志牌尺寸：(1)提示标志：480×300mm；(2)警告标志：边长420mm；

标志牌材料：1.5~2mm冷轧钢板，表面采用搪瓷或反光贴模。

废水排放口

DW001

[image: image7.png]



噪声源

ZS-01



一般工业固废

GF-01

[image: image9.jpg]S







六、结论

	本项目建设符合国家及地方产业政策，符合国土空间规划，选址合理，符合分区管控、相关法律法规及环境管理政策要求。本项目排放的废气、废水、噪声等均采取相应的环保治理措施进行治理，采取的环保措施切实可行，污染物能够达标排放并符合总量控制要求；固体废物处置措施合理，不会产生二次污染；针对可能的事故风险也采取了必要的事故防范措施。
综上所述，本项目的建设符合国家产业政策、选址可行；在落实环保投资，采取各项环保治理措施，做到排污口规范化的条件下，各类污染物可以做到达标排放，不会对周围环境产生明显影响，从环保角度分析，本项目建设具备环境可行性。


附表：                         建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	非甲烷总烃
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	颗粒物
	/
	/
	/
	0.104t/a
	/
	0.104t/a
	+0.104t/a

	
	SO2
	/
	/
	/
	0.078t/a
	/
	0.078t/a
	+0.078t/a

	
	NOX
	/
	/
	/
	0.388t/a
	/
	0.388t/a
	+0.388t/a

	废水
	COD
	/
	/
	/
	0.060t/a
	/
	0.060t/a
	+0.060t/a

	
	氨氮
	/
	/
	/
	0.003t/a
	/
	0.003t/a
	+0.003t/a

	
	TN
	/
	/
	/
	0.030t/a
	/
	0.030t/a
	+0.030t/a

	
	TP
	/
	/
	/
	0.001t/a
	/
	0.001t/a
	+0.001t/a

	一般工业固体废物
	废包装袋
	/
	/
	/
	1.0t/a
	/
	1.0t/a
	+1.0t/a

	
	除尘灰
	/
	/
	/
	1.548t/a
	/
	1.548t/a
	+1.548t/a

	
	废离子交换树脂
	/
	/
	/
	0.5t/a
	/
	0.5t/a
	+0.5t/a

	
	发酵液滤渣
	/
	/
	/
	1.0t/a
	/
	1.0t/a
	+1.0t/a

	
	生活垃圾
	/
	/
	/
	11.25t/a
	/
	11.25t/a
	+11.25t/a

	
	餐厨垃圾、废油脂
	/
	/
	/
	0.75t/a
	/
	0.75t/a
	+0.75t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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图2  项目施工期工艺流程及产排污节点图
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