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河北徐水经济开发区管理委员会行政审批局

关于保定和盛原环境科技有限公司报废汽车

回收拆解项目生态环境影响评价报告表的批复

保定和盛原环境科技有限公司：

你公司所报“保定和盛原环境科技有限公司报废汽车回收拆解项目”生态环境影响评价报告已收悉，依据生态环境影响评价结论，经研究批复如下：

一、本项目位于河北省保定市河北徐水经济开发区宏兴西路（5888号）。本项目东侧隔河北天福重工阀门有限公司内部道路为经五路，南侧为河北天福重工阀门有限公司闲置场地，西侧为河北保青机械制造有限公司，北侧为河北天福重工阀门有限公司闲置场地和河北良鋆环保科技有限公司。土地使用权人为河北天福重工阀门有限公司，河北天福重工阀门有限公司持有不动产权证（冀（2018）保定市徐水区不动产权第0001181号和冀(2018)保定市徐水区不动产权第0001182号），用地性质属于工业用地，符合用地规划。河北徐水经济开发区行政审批局已于2026年9月14日为本项目出具了企业投资项目备案信息，编号：徐经开备字[2026]022号。

二、本项目总投资5000万元，其中环保投资50万元，环保投资占总投资比例为1%。本项目租用河北天福重工阀门有限公司的闲置厂房和场地进行建设，总占地面积20000㎡，利用改造原有建筑面积12000㎡，主要为拆解车间、库房、办公及附属用房。项目年回收拆解各种类型报废机动车13400辆（折合标准车型20000辆/年），报废机动车主要来源于保定地区（禁止回收国外的报废汽车）。拆解报废机动车类型为：报废乘用车、报废载货汽车、报废电动汽车，其中报废传统燃料机动车12000辆/年、报废新能源汽车1400辆/年。项目仅接收一般性质使用车辆的拆解，不接收槽罐车、危险化学品运输车等特殊装备车辆。

三、在落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施的前提下，项目建设从环境保护角度可行。同意本报告表作为项目建设和运营中环境管理的依据。

四、你单位在建设和日常管理过程中，要严格落实该报告表中的建设内容、各项污染防治、环境风险防范措施及要求，并重点做好以下工作：

1、废气。

废油液抽排工序和制冷剂回收工序产生非甲烷总烃，在预拆

解区上方设置集气罩（共2个）＋1套活性炭吸附装置，经1根15m高排气筒排放。

切割工序产生颗粒物，切割区上方设置集气罩＋1套布袋除尘器，经1根15m高排气筒排放。

厂区内无组织非甲烷总烃，厂界无组织颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度，通过采取“安全气囊引爆装置中的引爆箱为封闭的防爆箱体；拆解作业、整车暂存均位于封闭式的厂房内，加强生产管理，各种拆解物及时处理，加强车间通排风；污水处理站池体进行加盖处理”等措施后无组织排放。

废油液抽排工序和制冷剂回收工序产生的非甲烷总烃排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表1中“其他工业行业”挥发性有机物有组织排放限值。

切割工序产生的颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（排气筒高度未高出周围半径200m范围内最高建筑5m以上，排放速率严格50%执行）。

厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表2厂区内挥发性有机物无组织排放限值，厂界颗粒物、非甲烷总烃无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值，厂界臭气浓度无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建标准。

2、废水。

本项目废水为1#厂房拆解作业区地面清洗废水和生活污水。

1#厂房拆解作业区地面清洗废水经污水处理站（“均质＋隔油池＋絮凝＋沉淀”工艺）处理后全部回用于1#厂房拆解作业区地面清洗过程，不外排。

生活污水经化粪池处理后由河北徐水经济开发区污水管网排入保定市徐水区大王店镇污水处理厂进一步集中处理。

外排废水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准，同时满足大王店镇污水处理厂进水水质要求。

3、噪声。

本项目噪声主要为拆解及辅助设备的噪声，采取“选用低噪声设备＋设备置于生产车间内＋基础减振＋风机进出口采用软连接”等降噪措施。北厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，其他厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

4、固废。

本项目一般固体废物：废安全气囊（已引爆）、海绵及座椅材料、内饰材料、安全带及相关纺织品交由具有相应处理能力或经营范围的单位利用和处置，废橡胶、废玻璃、废空调制冷剂交由具有相应处理能力的单位利用和处置，废钢铁、废有色金属、废塑料外售给物资回收单位，废弃车用电子零部件交由具有相应废弃电气电子产品处理资格企业、电子废物拆解利用处置单位名录内企业，废轻质物料、除尘灰可出售给具有相应处理能力的单位生产RDF燃料，五大总成（可再利用）按照国家有关规定出售给具有再制造能力的企业，废电动车动力蓄电池交售给新能源汽车生产企业建立的动力蓄电池回收服务网点，或符合国家对动力蓄电池梯次利用管理有关要求的梯次利用企业，或者从事废旧动力蓄电池综合利用的企业，废布袋更换时由厂家带走处置，不在厂内暂存。

危险废物：含油抹布和劳保用品、废铅酸蓄电池、废油液、废尾气催化剂、含矿物油废物、废电路板（含电容器）、含汞废物、废过滤棉、废活性炭、污水处理站产生的浮油、油泥和废隔油棉暂存于危废贮存区，定期交由有资质单位处置。

生活垃圾：统一收集后交由环卫部门处理。

五、项目建成后，配套建设的环保设施必须与主体工程同时投入运营。项目在运营前必须经过验收合格后方可正式运营。

六、本项目污染物总量控制指标为：SO2：0t/a、NOX：0t/a、VOCs：0.082t/a、颗粒物：0.197t/a、COD：0t/a、氨氮：0t/a、TN：0t/a、TP：0t/a。

七、你单位应在收到本批复起10个工作日内，将生态环境影响报告表及批复送保定市生态环境局徐水区分局备案，并由保定市生态环境局徐水区分局负责项目的日常监督管理，同时按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

河北徐水经济开发区管理委员会行政审批局

                  2026年10月16日

河北徐水经济开发区行政审批局
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