保定市徐水区环境保护局

关于对保定市徐水区祥羽粉碎加工厂年产2500吨羽丝项目

竣工环境保护验收（噪声、固废）的批复

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等有关规定，依据《保定市徐水区祥羽粉碎加工厂年产2500吨羽丝项目环境影响报告表》及环评批复、河北雄伟环境科技有限公司出具的保定市徐水区祥羽粉碎加工厂颗粒物、厂界噪声检测报告、保定市徐水区祥羽粉碎加工厂年产2500吨羽丝项目竣工环境保护验收报告及验收意见，现对项目的噪声、固废治理设施出具验收意见，批复如下：

一、工程建设基本情况

保定市徐水区祥羽粉碎加工厂年产2500吨羽丝项目位于崔庄镇大辛庄村北。项目实际投资49万元，其中环保投资2.5万元，占总投资的5.1%。项目主要建设及变更内容：项目利用原有建筑进行建设，按环评要求主要建有生产车间、库房、办公室和配电室等；实际建设过程中在库房内设置废料储存间1座，用来存放固体废物，主要生产设备有粉碎机6台、抽箱1台、加料机3台、打包箱2台、输送带2台、变压器1台，绞龙2台。目前该项目已整体建设完成。

二、环境保护设施落实情况

1、噪声：本项目噪声主要为加料机、粉碎机、抽箱、引风机等生产设备运行时产生的噪声，采取选用低噪声设备，基础减振、厂房隔声、距离衰减等措施降噪。

   2、固废：本项目主要固体废物为原料拆包产生的废包装袋、抽箱筛选出的下脚料、布袋除尘器收集的废毛渣及员工生活垃圾。其中废包装袋、下脚料、废毛渣收集后外售；职工生活垃圾清运至环卫部门指定地点统一处置。项目固体废弃物全部得到妥善处置。

三、验收监测结果

   河北雄伟环境科技有限公司检测结果表明，该项目昼间厂界噪声为56.7-58.7 dB（A），夜间厂界噪声为47.0-49.8 dB（A），符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。

四、监测结果表明，该项目噪声、固废做到了达标排放，同意保定市徐水区祥羽粉碎加工厂年产2500吨羽丝项目噪声、固废通过竣工环境保护验收。

五、进一步加强设备的日常维护保养，确保污染物稳定达标排放。

六、本项目日常环境监管交由我局执法三中队负责。

保定市徐水区环境保护局

2018年9月27日